**B.PRO COOK pastakoker**

**BC PC 4800**

**Afmetingen:**

Lengte: 620 mm

Breedte: 400 mm

Hoogte: 240 mm

**Uitvoering behuizing:**

De pastakoker is compleet uitgevoerd in gemicroleerd roestvrij staal (chroomnikkelstaal 18/10; mat.nr. 1.4301 / AISI 304), voorzien van in hoogte verstelbare stelpoten. De naadloos diepgetrokken bak met grote afgeronde hoeken in 1/1 GN-formaat bestaat uit corrosiebestendig V4A staal (1.4404). Capaciteit: ca. 20 liter. Vooraan de bak bevindt zich een ronde afvoeropening, die uitmondt in een uitstortopening. Boven de uitstortopening is een afsluitbare veiligheidsafvoerkraan aangebracht.

Aan de voorzijde bevindt zich een naadloos aangebracht schuin bediengedeelte voor de thermostaat, voor een beter zicht en ergonomische bediening.

Het apparaat is zo ontworpen, dat het direct tegen een achterwand kan worden geplaatst.

**Elektrische uitrusting:**

De bodem van de bak wordt verwarmd door middel van een speciale, aan de onderzijde aangebrachte verwarming, die zeer korte opwarmtijden garandeert. Door de dicht bij het oppervlak aangebrachte temperatuursensor worden temperatuurafwijkingen van instelwaarde snel geregistreerd en gecompenseerd. Met een in het bediengedeelte aangebrachte draaiknop kan traploos de temperatuur worden geregeld. Twee controlelampjes geven de bedrijfsstand en de opwarmfase aan. Het apparaat is volledig elektrisch bedraad en voorzien van een aan de onderzijde schuin naar achter lopend, 1,5 m lang aansluitsnoer met 400 V, 16 A CEE-stekker.

**Toebehoren/opties:**

* Pastakorfset, bestaande uit 6 korven (ca. GN 1/6-100), elk met geïsoleerde handgrepen en een inlegframe

Bestelnr.: 574 254

* Pastakorfset, bestaande uit 2 korven (ca. GN 1/3-100) en 2 korven (ca. GN 1/6-100), elk met geïsoleerde handgrepen en een inlegframe

Bestelnr.: 574 255

* Gastronormkookinzet G-KEN G 1/1-95

Bestelnr.: 550 971

* Deksel met verzonken handgreep GD 1/1

Bestelnr.: 550 658

* Klemrand voor overbrugging van de spleet met andere B.PRO COOK-apparaten

Bestelnr.: 574 298

**Technische gegevens:**

Materiaal: Roestvrij staal 18/10 (1.4301/AISI 304)

Gewicht: ca. 14 kg

Beschermingsklasse: IP X4

Warmteafgifte voelbaar: 0,60 kW

Warmteafgifte latent: 0,96 kW

Aansluitwaarde: 400 V / 3N PE AC

50-60 Hz / 4,8 kW

**Bijzonderheden:**

* Bak van V4A-staal (1.4404)
* Diepe bak voor GN 1/1-150
* Gemicroleerd RVS-oppervlak
* Schuin bediengedeelte

**Fabricaat:**

Fabrikant: B.PRO

Type: BC PC 4800

Bestelnr.: 574 210