**B.PRO COOK Friteuse**

**BC DF 5000**

**Dimensions:**

Longueur: 620 mm

Largeur: 400 mm

Hauteur: 240 mm

Hauteur, support de panier inclus: 307 mm

**Version de boîtier:**

La friteuse est fabriquée entièrement en acier inoxydable microlisé (AISI 304) et est équipée de pieds rotatifs réglables en hauteur. La cuve de friture est emboutie sans soudure avec de grands rayons de coins. Capacité: min. 5 litres, max. 6,5 litres. Sur le recouvrement est placé un module rapporté avec un dispositif d'accrochage pour les paniers à frites. Une poignée fixée au module rapporté permet de faire pivoter les éléments chauffants vers l'extérieur pour faciliter le nettoyage. Dans la zone avant de la cuve se trouve une ouverture de vidange ronde qui débouche sur une ouverture d'évacuation. Un robinet de vidange de sécurité fermant hermétiquement est placé au-dessus de l'ouverture d'évacuation.

A la face avant, une zone de commande estampée vers l'arrière afin d'améliorer la visibilité et l'ergonomie de commande est insérée sans solution de continuité et accueille le régulateur de température.

L'appareil est conçu de façon à pouvoir être installé directement contre une paroi arrière.

**Caractéristiques électriques:**

Le chauffage se fait à l'aide d'éléments chauffants tubulaires intérieurs qui garantissent des temps d'échauffement très courts. Une zone froide se trouve dans la partie inférieure de la cuve. Grâce à la sonde de température disposée dans la cuve de friture, les écarts de température par rapport à la valeur de consigne réglée sont rapidement détectés et compensés. La régulation de température de 100 °C à 180 °C se fait avec un bouton rotatif incorporé dans la zone de commande. 2 voyants de contrôle renseignent sur l'état de fonctionnement ainsi que la phase d'échauffement. L'appareil est complètement câblé électriquement et équipé d'un câble de raccordement de 1,5 m de long avec fiche CEE 400 V, 16 A sortant en oblique vers l'arrière à la face inférieure.

**Accessoires/options:**

* Jeu de paniers à frites (2 pièces) avec poignées isolées

Référence: 574 258

* Panier à frites avec poignée isolée

Référence: 574 259

* Barre à clipser pour ponter l'interstice avec d'autres appareils B.PRO COOK

Référence: 574 298

**Caractéristiques techniques:**

Matériau: Acier inoxydable  
(AISI 304)

Poids: env. 16 kg

Degré de protection: IP X4

Dissipation de chaleur sensible: 0,45 kW

Dissipation de chaleur latente: 3,50 kW

Valeur de raccordement: 400 V / 3 N PE AC

50–60 Hz / 5,0 kW

**Particularités:**

* Elément chauffant pivotant vers l'extérieur
* Zone froide non chauffée au fond de la cuve
* Chauffage intérieur pour des temps d'échauffement courts
* Couvercle inclus pour recouvrir la cuve de friture
* Surface acier inoxydable microlisée
* Zone de commande estampée

**Marque:**

Fabricant: B.PRO

Type: BC DF 5000

Référence: 574 211