**B.PRO COOK friteuse**

**BC DF 5000**

**Afmetingen:**

Lengte: 620 mm

Breedte: 400 mm

Hoogte: 240 mm

Hoogte, incl. korfhouder: 307 mm

**Uitvoering behuizing:**

De friteuse is compleet uitgevoerd in gemicroleerd roestvrij staal (chroomnikkelstaal 18/10; mat.nr. 1.4301 / AISI 304), voorzien van in hoogte verstelbare stelpoten. De frituurbak is naadloos diepgetrokken met grote afgeronde hoeken. Capaciteit: min. 5 liter, max. 6,5 liter. Boven op de bovenzijde bevindt zich een opzetstuk met ophangvoorziening voor de frituurkorven. Met een aan het opzetstuk bevestigde handgreep kunnen de verwarmingselementen voor een eenvoudige reiniging uit de bak worden gekanteld. Vooraan de bak bevindt zich een ronde afvoeropening, die uitmondt in een uitstortopening. Boven de uitstortopening is een afsluitbare veiligheidsafvoerkraan aangebracht.

Aan de voorzijde bevindt zich een naadloos aangebracht schuin bediengedeelte voor de thermostaat, voor een beter zicht en ergonomische bediening.

Het apparaat is zo ontworpen, dat het direct tegen een achterwand kan worden geplaatst.

**Elektrische uitrusting:**

De bak wordt verwarmd door middel van inwendige verwarmingsspiralen, die zeer korte opwarmtijden garanderen. Onderin de bak bevindt zich een koude zone. Door de temperatuursensor in de frituurbak worden temperatuurafwijkingen van de instelwaarde snel geregistreerd en gecompenseerd. Met een in het bediengedeelte aangebrachte draaiknop kan de temperatuur van 100 tot 180°C worden geregeld. Twee controlelampjes geven de bedrijfsstand en de opwarmfase aan. Het apparaat is volledig elektrisch bedraad en voorzien van een aan de onderzijde schuin naar achter lopend, 1,5 m lang aansluitsnoer met 400 V, 16 A CEE-stekker.

**Toebehoren/opties:**

* Frituurkorfset (2 stuks) met geïsoleerde handgrepen

Bestelnr.: 574 258

* Frituurkorf met geïsoleerde handgreep

Bestelnr.: 574 259

* Klemrand voor overbrugging van de spleet met andere B.PRO COOK-apparaten

Bestelnr.: 574 298

**Technische gegevens:**

Materiaal: Roestvrij staal 18/10 (1.4301/AISI 304)

Gewicht: ca. 16 kg

Beschermingsklasse: IP X4

Warmteafgifte voelbaar: 0,45 kW

Warmteafgifte latent: 3,50 kW

Aansluitwaarde: 400 V / 3N PE AC

 50-60 Hz / 5,0 kW

**Bijzonderheden:**

* Kantelbare verwarmingselementen
* Onverwarmde koude zone onderin de bak
* Inwendige verwarmde voor korte opwarmtijden
* Incl. deksel om de frituurbak af te dekken
* Gemicroleerd RVS-oppervlak
* Schuin bediengedeelte

**Fabricaat:**

Fabrikant: B.PRO

Type: BC DF 5000

Bestelnr.: 574 211