**B.PRO COOK warmhoudplaat**

**BC HP 700**

**Afmetingen:**

Lengte: 620 mm

Breedte: 400 mm

Hoogte: 240 mm

**Uitvoering behuizing:**

De warmhoudplaat is compleet uitgevoerd in gemicroleerd roestvrij staal (chroomnikkelstaal 18/10; mat.nr. 1.4301 / AISI 304), voorzien van in hoogte verstelbare stelpoten. In de bovenzijde is een 3 mm dikke warmhoudplaat van roestvrij staal 18/10 (1.4301) vlak ingelaten en afgewerkt met een afdichtmiddel met hoge temperatuurbestendigheid en elasticiteit. Daaronder bevindt zich een 4 mm dikke aluminium plaat voor een optimale warmteverdeling. Aan de voorzijde bevindt zich een naadloos aangebracht schuin bediengedeelte voor de thermostaat, voor een beter zicht en ergonomische bediening. Het apparaat is zo ontworpen, dat het direct tegen een achterwand kan worden geplaatst.

**Elektrische uitrusting:**

Het warmhoudoppervlak wordt verwarmd door middel van een aan de onderzijde aangebrachte verwarmingsspiraal. Met een in het bediengedeelte aangebrachte draaiknop kan traploos de temperatuur worden geregeld. Twee controlelampjes geven de bedrijfsstand en de opwarmfase aan. Het apparaat is volledig elektrisch bedraad en voorzien van een aan de onderzijde schuin naar achter lopend, 1,5 m lang aansluitsnoer met 230 V stekker met randaarde.

**Toebehoren/opties:**

* Klemrand voor overbrugging van de spleet met andere B.PRO COOK-apparaten

Bestelnr.: 574 298

**Technische gegevens:**

Materiaal: RVS 18/10  
(1.4301/AISI 304)

Gewicht: ca. 18kg

Beschermingsklasse: IP X4

Warmteafgifte voelbaar: 0,10 kW

Warmteafgifte latent: 0,14 kW

Aansluitwaarde: 220-240V / 1N PE AC

50-60 Hz / 0,70 kW

**Bijzonderheden:**

* Gemicroleerd RVS-oppervlak
* Schuin bediengedeelte

**Fabricaat:**

Fabrikant: B.PRO

Type: BC HP 700

Bestelnr.: 574 213