**B.PRO Mischbatterie selektiv gesteuert mit Batterie**

**Ausführung:**

 Berührungslose, elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur:

· modularer Monoblock · robustes Messinggehäuse poliert mit B.PRO Logo geätzt 18mm

· Infrarot-Doppelsensorik (vollautom. Einstellung!), Mikroprozessor-Elektronik

· funktionssicheres Magnetventil und Sparperlator

· Warm- und Kaltwasseranschluss mit flexiblen Druckschläuchen

· Rückschlagventile eingebaut, Schmutzsiebe vormontiert

· Heisswassersperre einstellbar

· Kurz-Aus (Reinigung) und Dauer-Ein (Befüllen) mit Klicktaste auslösbar

· Dauer-Ein- und Hygienespülung-Laufzeit mit Klicktaste einstellbar

· Wassernachlaufzeit, Sensorempfindlichkeit mit Klicktaste einstellbar

· 12- oder 24-Stunden-Hygienespülung mit Klicktaste aktivierbar

· Installation wie konventioneller Einhebelmischer

**Basic:** versenkter Klicktaste – ohne Zusatzfunktionen

**Batterie:** Batteriebox mit 6V Lithium CRP 2; handelsüblich, Lebensdauer bis zu 4 J.

**Technische Daten:**

* Betriebsdruck: 0,3 - 10 bar
* Durchflussmenge: ca. 6 l/Min. (3 bar)
* max. Wassertemp.: 80°C
* Strahlregler: Laminarstrahlregler
* Schmutzsieb: Standard
* Sensorempfindlichkeit: permanent automatisch selbsteinmessend
* Wassernachlaufzeit: 1 Sek. voreingestellt (mit Klicktaste 0 - 5 Sek. einstellbar)
* Dauer-Ein-Laufzeit: 2 Min. voreingestellt (mit Klicktaste 1 - 20 Min. einstellbar)
* Hygienespülung-Laufzeit: mit Klicktaste

3 Sek. - 20 Min. einstellbar

* Kurz-Aus: 2 Min. (fixiert)
* Druckschlauch: Standard DN8, 45 cm
* Eckventilanschluss: Standard G 3/8´´
* Normen: DIN EN 200; UBA konform

**Fabrikat:**

Hersteller: B.PRO

Typ: Mischbatterie selektiv gesteuert mit Batterie

Bestell-Nr.: 574706