**Mitigeur B.PRO à commande sélective avec pile**

**Modèle :**

 Robinetterie de lavabo à commande électronique sans contact :

· Monobloc modulaire · enveloppe robuste en laiton poli avec logo B.PRO gravé 18 mm

 Doubles capteurs infrarouges (réglage entièrement automatique !), système électronique avec microprocesseur

 Vanne magnétique à fonction sécurisée et mousseur économiseur

 Raccordement eau chaude et eau froide avec tuyaux de pression flexibles

 Clapets antiretour intégrés, tamis prémonté

 Blocage de l’eau chaude réglable

 Arrêt temporaire (nettoyage) et marche continue (remplissage) déclenchables par touche cliquable

 Temps de fonctionnement continu et de rinçage hygiénique réglable à l’aide d’une touche cliquable

 Temps d’écoulement de l’eau après arrêt et sensibilité des capteurs réglables par touche cliquable

 Rinçage hygiénique 12 heures ou 24 heures activable par touche cliquable

 Installation comme un mitigeur traditionnel à un levier

**Basic :** touche cliquable affleurante – sans fonctions supplémentaires

**Pile :** boîtier avec pile lithium 6 V CRP 2 du commerce, durée de vie jusqu’à 4 ans

**Caractéristiques techniques :**

* Pression de service : 0,3 - 10 bar
* Débit : env. 6 l/min (3 bar)
* Temp. de l’eau max. : 80°C
* Régulateur de jet : Régulateur de jet laminaire
* Tamis : Standard
* Sensibilité des capteurs : mesure autonome permanente automatique
* Temps d’écoulement de l’eau après arrêt : préréglé sur 1 s (réglable de 0 à 5 s par touche cliquable)
* Temps de marche continue : préréglé sur 2 min (réglable de 1 à 20 min par touche cliquable)
* Temps de marche du rinçage hygiénique : réglable de 3 s à 20 min par touche cliquable
* Arrêt temporaire : 2 min (fixe)
* Tuyau de pression : standard DN8, 45 cm
* Raccord vanne d’angle : standard G 3/8"
* Normes : DIN EN 200; conforme UBA

**Marque :**

Fabricant : B.PRO

Type : Mitigeur à commande sélective avec pile

Réf. : 574706