# Niveau constant pour assiettes TS-1 18-33 Kids

**Dimensions**

Longueur : 554 mm

Largeur : 520 mm

Hauteur : (avec guidages d’assiettes) 880 mm

Hauteur de travail: 750 mm

**Version**

Le corps du niveau constant est entièrement exécuté en acier inoxydable AISI 304. La surface est microlisée. Le niveau constant pour assiettes est équipé d’un tube à assiettes carré. Le tube à assiettes dispose d’une plate-forme d’empilage particulièrement mince protégée contre le basculement.

À l’aide de quatre barres de guidage d’assiettes revêtu de Rilsan, ce tube peut être adapté aux différentes tailles et formes d’assiettes, de façon flexible et sans outil grâce à un panneau perforé sur le fond. Le tube à assiettes permet par exemple d’empiler des assiettes rondes d’un diamètre de
18 à 33 cm ou des assiettes carrées de dimensions maximales 28 x 28 cm.

Les barres de guidage d’assiettes dépassent du recouvrement du niveau constant. Ceci permet de transporter et d’empiler plus d’assiettes de manière sûre.

Pour un nettoyage facile du niveau constant et pour un réglage simple et ergonomique de la tension des ressorts, le tube à assiettes peut être entièrement retiré du corps.

La tension des ressorts peut être ajustée aux articles empilés en accrochant et décrochant les ressorts de traction de manière à assurer une hauteur de distribution constante.

Des évidements spéciaux sur les logements des ressorts permettent d’effectuer ce réglage de manière simple et rapide.

Une poignée de poussée de sécurité en acier inoxydable avec des éléments latéraux robustes de protection contre les chocs en plastique est installée côté commande. Avec un diamètre de tube de 28 mm, cette poignée permet de pousser le niveau constant de façon ergonomique et aisée.

Le niveau constant roule à l’aide de roues inoxydables en matière plastique (4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre des roues 125 mm).

Des coins de protection contre les chocs robustes en matière plastique sur les quatre coins du niveau constant protègent l’appareil et le mobilier des détériorations.

### Accessoires/options

* Capot transparent en polycarbonate
* Capot isolé en EPP, gris argent
* Clip de retenue pour capots

(Pour le clipsage sur la poignée de poussée. Permet de placer 2 capots en polycarbonate ou
1 capot en EPP.)

* Signal de réalimentation

(Prévient le personnel en temps utile que les assiettes dans un tube sont bientôt finies)

* Protection périphérique contre les chocs
* 4 guidages d’assiettes supplémentaires par tube

(Les guidages d’assiettes supplémentaires permettent de placer dans les tubes à assiettes
4 piles de petite vaisselle, par exemple bols à salade, dessert ou soupe. Les guidages d’assiettes supplémentaires permettent également d’empiler des assiettes de forme inhabituelle.)

* Cadre d’accrochage GN sur le petit côté

(Permet de placer 3 bacs Gastronorm GN 1/6)

* Tiroir de nettoyage
* Corps en acier inoxydable laqué en différents coloris.
* Autres modèles de roues, voir liste de prix complète

**Caractéristiques techniques**

Matériau : Acier inoxydable, AISI 304

Poids : env. 34 kg

Charge utile max. : 65 kg

Capacité : environ 60 assiettes (selon la hauteur d’empilage)

Dimensions de la vaisselle : Ronde : Ø 18-33 cm

 Carrée : max. 28x28 cm

Nombre de tubes : 1

Hauteur d’empilage
avec capot : 650 mm

Hauteur d’empilage
sans capot : 635 mm

Émissions : Le niveau sonore de l’appareil au niveau du poste de travail est inférieur à 70 dB(A)

### Particularité

* Grand tube à assiettes carré pour une grande flexibilité lors du garnissage avec différentes tailles et formes d’assiettes
* Plate-forme d’empilage particulièrement mince et protégée contre le basculement
* Barres de guidage hautes pour un maintien sûr des assiettes même sans capot
* Tube à assiettes amovible pour une hygiène optimale et une manipulation aisée
* Réglage simple des ressorts avec le système Easy-Setting

**Marque**

Fabricant : B.PRO

Type : TS-1 18-33 Kids

Référence : 574766