# SAG L-3 – Voedselverdeelwagen

**Afmetingen (zonder toebehoren)**

Lengte: 1236 mm

Breedte: 746 mm

Hoogte: 933 mm

**Uitvoering**

**Opbouw**

De voedselverdeelwagen bestaat volledig uit RVS 18/10. Het oppervlak is gemicroleerd. De naadloos ingelaste, diepgetrokken warmhoudbakken zijn, nat of droog, gescheiden van elkaar te verwarmen en te regelen. In de afzonderlijke bakken is in reliëf een markering aangebracht overeenkomend met een inhoud van 4 liter. Rondom de bakken loopt een profielrand. In de afdekking is in reliëf de nummering van de bakken aangebracht. Elke bak is voorzien van een eigen afvoerkraan met afvoerpijp (gemeenschappelijke afvoer onder de bodem). De afsluiter bevindt zich op handgreephoogte aan de lange zijde, te bedienen met een draaischakelaar.

Het bedieningspaneel met aan-/uitschakelaar, controlelampje, spiraalkabel, stekkeropname en thermostaat bevindt zich aan de lange zijde. De thermostaat biedt een traploze temperatuurinstelling per bak en warmhoudcompartiment.

Aan de bedieningszijde is een RVS-veiligheidsduwhandgreep met stootbeveiligingselementen aan de zijkanten van kunststof (polyamide) aangebracht, die tevens is bedoeld ter bescherming van de bedieningselementen.

De wagen is verrijdbaar door middel van roestvrije kunststof wielen (2 bokwielen en 2 zwenkwielen met rem van ø125 mm). Massieve stoothoeken van kunststof (polyamide) op alle vier de hoeken beschermen tegen beschadigingen.

### Wagencorpus

Het wagencorpus is dubbelwandig en geïsoleerd.

Gemonteerd in de onderbouw:

* Drie verwarmde, naadloze compartimenten met elk 6 paar diepgetrokken geleiders op een afstand van 57,5 mm voor opname van GN-inzetbakken in de maat GN 1/1 of onderverdelingen daarvan. De compartimenthoogte bedraagt 350 mm. De draaideuren zijn dubbelwandig en geïsoleerd en over 180° resp. 270° draaibaar. De deuren zijn voorzien van handgreepschelpen en een zelfklemmende sluiting.

### Toebehoren/opties

* Neerklapbaar plateau aan de korte en/of lange zijden
* Klapdeksel 1/3 – 2/3, beide als plateau te gebruiken
* Stootbeveiliging rondom van kunststof (polyethyleen)
* Schuifdeksel met kunststof of kogellagergeleiding
* Hoestbescherming van floatglas, aan de klantzijde tot op de afdekking doorgetrokken of aan de klantzijde met een doorgeefopening van 275 mm hoog.

Optioneel met warmtebrug van RVS

(met 1 keramische warmtestraler per bain-marie, 250W, niet geregeld, apart inschakelbaar, 230V)

Lengte glazen plateau: 1040 mm

Hoogte incl. opzet: ca. 1325 mm

* GN-dekselopname, voor opname van GN-deksels 1/1 en onderverdelingen daarvan, aan de korte zijde
* Trekdissel links of rechts
* Andere wieluitvoeringen zie complete prijslijst

##### Technische gegevens

Materiaal: RVS 18/10

Gewicht: 85,5 kg

Capaciteit: 3 warmhoudbakken

 3 verwarmde compartimenten

Warmhoudbakken: Voor GN 1/1-200 of onderverdelingen daarvan

 Temperatuur regelbaar van +30 °C tot +95 °C

Compartimenten: Voor 6x GN 1/1 met 6 paar geleiders (afstand 57,5 mm)
Hygiëne-uitvoering H1

Temperatuur regelbaar van +30 °C tot +85 °C

Aansluitwaarde: 220-240V / 50Hz / 2,85 kW

### Speciale kenmerken

* Spatwaterdicht (IPX5)
* Rondom de bakken loopt een profielrand
* De bakken kunnen nat of droog worden verwarmd
* De bakken kunnen individueel worden verwarmd en geregeld
* De compartimenten kunnen onafhankelijk van de bakken worden verwarmd
* Geschikt voor optimalisatie-installaties
* Compartimenten in hygiëne-uitvoering H1
* Voldoet aan DIN 18867-7

**Fabricaat**

Fabrikant: B.PRO

Model: SAG L-3

Bestelnr. 574 843