# CE 58/ 58 – Bühnenspender

**Abmessungen**

Länge: 805 mm

Breite: 700 mm

Höhe: 911 mm

Höhe (mit Option Abdeckhaube): 1079 mm

Arbeitshöhe: 900 mm

**Ausführung**

**Aufbau**

Der Bühnenspender besteht komplett aus CNS 18/10. Die Oberfläche ist mikroliert.

Die Plattform dient zur Aufnahme unterschiedlicher Geschirrarten. Der Korpus ist einwandig und kompakt in geschlossener Ausführung aufgebaut.

Der Bühnenspender hat eine durchgehende pulverbeschichtete Innenverkleidung, um das Rutschen des Geschirrs und somit Beschädigungen an der Innenseite des Korpus zu vermeiden.

Durch Ein- bzw. Aushängen der Zugfedern kann die Federspannung entsprechend dem Stapelgut reguliert werden, um eine gleichbleibende Ausgabehöhe zu gewährleisten.

Bedienseitig ist ein CNS-Sicherheits-Schiebegriff mit seitlichen Stoßschutzelementen aus Kunststoff (Polyamid) angebracht.

Fahrbar ist der Spender mittels rostfreien Kunststoffrollen (4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller mit 125 mm ø). Massive Stoßecken aus Kunststoff (Polyamid) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung.

### Zubehör/ Optionen

* Abdeckhaube (625 x 625 mm)

Stapelhöhe mit Abdeckhaube: 680mm

Stapelhöhe ohne Abdeckhaube: 540 mm

* Weitere Zubehöre und Rollenausführungen siehe Gesamt-Preisliste

**Technische Daten**

Werkstoff: CNS 18/10

Gewicht: 58 kg

Kapazität: abhängig von Geschirrart

Lichtes Maß: 581 x 581 mm

### Besonderheit

* durchgehend pulverbeschichtete Innenverkleidung
* Veränderung der Federspannung möglich
* gemäß DIN 18665, Teil 6

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Modell: CE 58/ 58

Best.Nr. 574 891