# CE 58/ 58 – werkbladdispenser

**Afmetingen**

Lengte: 805 mm

Breedte: 700 mm

Hoogte: 911 mm

Hoogte (met optioneel potdeksel) 1079 mm

Werkhoogte: 900 mm

**Uitvoering**

**Opbouw**

De werkbladddispenser bestaat volledig uit CNS 18/10. Het oppervlak is ultrafijn gepolijst.

Het platform dient voor de opname van verschillende soorten vaatwerk. Het corpus is eenwandig en compact in een gesloten uitvoering opgebouwd.

De werkbladdispenser heeft een doorlopend poedergecoate binnenbekleding om het wegglijden van het vaatwerk en derhalve beschadigingen aan de binnenzijde van het corpus te vermijden.

Door de trekveren te laten op- en afhangen kan de veerspanning naargelang de te laden goederen worden geregeld, om op die manier een gelijke verdeelhoogte te garanderen.

Langs de kant van de bediening is een veiligheidsschuifknop uit CNS met zijdelingse schokdempelementen uit kunststof (polyamide) aangebracht.

De dispenser kan door middel van roestvrije kunststofwielen (2 bokwielen en 2 zwenkwielen met vergrendelaar met 125 mm ø) worden bewogen. Massieve stoothoeken uit kunststof (polyamide) aan de vier hoeken beschermen tegen beschadiging.

### Toebehoren/ opties

* Potdeksel (625 x 625 mm)

Stapelhoogte met potdeksel: 680 mm

Stapelhoogte zonder potdeksel: 540 mm

* Bijkomende wieluitvoeringen zie de exhaustieve prijslijst

**Technische gegevens**

Materiaal: CNS 18/10

Gewicht: 58 kg

Capaciteit: afhankelijk van het soort vaatwerk

Binnendiameter: 581 x 581 mm

Emissies: De geluidsemissie van het apparaat op de werkplek bedraagt minder dan 70 dB(A)

### Bijzonderheid

* doorlopend poedergecoate binnenbekleding
* Wijziging van de veerspanning mogelijk
* Conform DIN 18665, deel 6

**Fabrikaat**

Producent: B.PRO

Model: CE 58/ 58

Best-nr. **574 891**