# CE 88/ 61 – Bühnenspender

**Abmessungen**

Länge: 1115 mm

Breite: 730 mm

Höhe: 911 mm

Arbeitshöhe: 900 mm

**Ausführung**

**Aufbau**

Der Bühnenspender besteht komplett aus CNS 18/10. Die Oberfläche ist mikroliert.

Die Plattform dient zur Aufnahme unterschiedlicher Geschirrarten. Der Korpus ist einwandig und kompakt in geschlossener Ausführung aufgebaut.

Der Bühnenspender hat eine durchgehende pulverbeschichtete Innenverkleidung, um das Rutschen des Geschirrs und somit Beschädigungen an der Innenseite des Korpus zu vermeiden.

Durch Ein- bzw. Aushängen der Zugfedern kann die Federspannung entsprechend dem Stapelgut reguliert werden, um eine gleichbleibende Ausgabehöhe zu gewährleisten.

Bedienseitig ist ein CNS-Sicherheits-Schiebegriff mit seitlichen Stoßschutzelementen aus Kunststoff (Polyamid) angebracht.

Fahrbar ist der Spender mittels rostfreien Kunststoffrollen (4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller mit 125 mm ø). Massive Stoßecken aus Kunststoff (Polyamid) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung.

### Zubehör/ Optionen

* Weitere Zubehöre und Rollenausführungen siehe Gesamt-Preisliste

**Technische Daten**

Werkstoff: CNS 18/10

Gewicht: 77 kg

Kapazität: abhängig von Geschirrart

Lichtes Maß: 881 x 611 mm

### Besonderheit

* durchgehend pulverbeschichtete Innenverkleidung
* Veränderung der Federspannung möglich
* gemäß DIN 18665, Teil 6

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Modell: CE 88/ 61

Best.Nr. 574 892