# CE 53/ 53 – Chariot distributeur à casiers

**Dimensions**

Longueur: 745 mm

Largeur: 700 mm

Hauteur: 911 mm

Hauteur avec couvercle): 1067 mm

Hauteur de travail: 900 mm

**Exécution**

**Présentation**

Le chariot distributeur à casiers ouvert est entièrement en acier au chrome-nickel 18/10. La surface est microlée.

Sa construction étant fermée pour protéger les casiers contre tout risque d’encrassement.

Les casiers sont posés sur un plateau de stockage. La conception garantit un parfait maintien des casiers à l’intérieur du distributeur.

Il suffit d’enlever ou de mettre en place des ressorts de traction pour réguler la tension en fonction du poids à empiler et garantir un niveau de distribution constant.

Une poignée de manœuvre en acier au chrome-nickel est prévue du côté service, équipée aux côtés d’éléments en plastique (polyamide) de protection contre les chocs.

Le chariot est équipé de roulettes en plastique anti-corrosion (2 roulettes fixes et 2 roulettes de guidage avec frein d’un diamètre de 125 mm). Des butoirs massifs en plastique (polyamide) aux quatre angles protègent le chariot distributeur de tout risque de détérioration.

### Accessoires/ Options

* Casiers en fil d’acier plastifié

500 x 500 x 75 mm ou 500 x 500 x 115 mm

525 x 525 x 75 mm ou 525 x 525 x 115 mm

* Casiers en acier au chrome-nickel

500 x 500 x 75 mm ou 500 x 500 x 115 mm

525 x 525 x 75 mm ou 525 x 525 x 115 mm

* Couvercle cloche (570 x 570 mm), polycarbonate

Hauteur d’empilage avec couvercle: 680 mm

Hauteur d’empilage sans couvercle: 540 mm

* Consultez notre tarif pour autres dispositions des roulettes

**Caractéristiques techniques**

Matériau: Acier au chrome-nickel 18/10

Poids: 43 kg

Dimensions intérieures: 535 x 535 mm

Capacité: 6 casiers de 115 mm,

 9 casiers de 75 mm

Emission : Le niveau sonore de l’appareil au niveau du poste de travail est inférieur à 70 dB(A)

### Particularité

* Possibilité de modifier la tension
* DIN 18665, partie 6

**Produit**

Fabricant: B.PRO

Modèle: CE 53/ 53

Référence : **574 905**