# CE 66/ 54 – Korbspender

**Abmessungen**

Länge: 885 mm

Breite: 700 mm

Höhe: 911 mm

Höhe (mit Option Abdeckhaube): 1067 mm

Arbeitshöhe: 900 mm

**Ausführung**

**Aufbau**

Der Korbspender besteht komplett aus CNS 18/10. Die Oberfläche ist mikroliert.

Der Korpus ist einwandig und kompakt in geschlossener Ausführung aufgebaut. Dadurch sind die Körbe vor Verschmutzung geschützt.

Die Körbe werden auf eine Plattform aufgesetzt. Der Aufbau des Gerätes schützt vor dem Verrutschen der Körbe innerhalb des Spenders.

Durch Ein- bzw. Aushängen der Zugfedern kann die Federspannung entsprechend dem Stapelgut reguliert werden, um eine gleichbleibende Ausgabehöhe zu gewährleisten.

Bedienseitig ist ein CNS-Sicherheits-Schiebegriff mit seitlichen Stoßschutzelementen aus Kunststoff (Polyamid) angebracht.

Fahrbar ist der Spender mittels rostfreien Kunststoffrollen (4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller mit 125 mm ø). Massive Stoßecken aus Kunststoff (Polyamid) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung.

### Zubehör/ Optionen

* Körbe aus Stahldraht, Kunststoff beschichtet

650 x 530 x 75 mm oder 650 x 530 x 115 mm

* Körbe aus Edelstahl, rostfrei

650 x 530 x 75 mm oder 650 x 530 x 115 mm

* Abdeckhaube (710 x 590 mm), Polycarbonat

Stapelhöhe mit Abdeckhaube: 680 mm

Stapelhöhe ohne Abdeckhaube: 540 mm

* Weitere Zubehöre und Rollenausführungen siehe Gesamt-Preisliste

**Technische Daten**

Werkstoff: CNS 18/10

Gewicht: 48 kg

Plattform: 660 x 540 mm

Kapazität: 6 Körbe mit Höhe 115 mm,

9 Körbe mit Höhe 75 mm

### Besonderheit

* Veränderung der Federspannung möglich
* gemäß DIN 18665, Teil 6

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Modell: CE 66/ 54

Best.Nr. 574 906