# Dispensador de cestos CEK 53/53

**Dimensiones**

Longitud: 745 mm

Anchura: 700 mm

Altura: 911 mm

Altura (con tapa tipo campana opcional): 1.067 mm

Altura de trabajo: 900 mm

**Ejecución**

**Disposición**

El dispensador de cestos está hecho íntegramente de acero al cromo-níquel de 18/10. La superficie ha sido sometida a un pulido ultrafino. El cuerpo tiene canales de ventilación para que la vajilla se enfríe en cámaras de enfriamiento.

Los cestos se colocan sobre una plataforma. La forma del aparato evita que los cestos se descentren dentro del dispensador.

Mediante el enganche o desenganche de los resortes de tracción puede regularse la tensión de resorte según la carga apilada, para que así quede garantizada una altura de salida homogénea.

En el lado del cuadro de mandos, ha sido colocada un asa de seguridad corrediza de acero al cromo-níquel con elementos laterales de protección contra golpes de plástico (poliamida).

El dispensador puede trasladarse gracias a sus ruedas inoxidables de plástico (2 ruedas de caballete y 2 ruedas giratorias con 2 topes de fijación de 125 mm ø). Las macizas gomas de plástico poliamida) para proteger contra golpes colocadas en las cuatro esquinas evitan que el aparato pueda resultar dañado.

### Accesorios / Opciones

* Cestos de alambre de acero, recubiertos de plástico

500 x 500 x 75 mm o 500 x 500 x 115 mm

525 x 525 x 75 mm o 525 x 525 x 115 mm

* Cestos de acero inoxidable, acero al cromo-níquel de 18/10

500 x 500 x 75 mm o 500 x 500 x 115 mm

525 x 525 x 75 mm o 525 x 525 x 115 mm

* Tapa tipo campana (570 x 570 mm), policarbonato

Altura de apilado con tapa tipo campana: 680 mm

Altura de apilado sin tapa tipo campana: 540 mm

* Para ver más modelos con ruedas, consúltese la lista general de precios

**Datos técnicos**

Material: Acero al cromo-níquel de 18/10

Peso: 42 kg

Dimensión libre: 535 x 535 mm

Capacidad: 6 cestos con una altura de 115mm,

9 cestos con una altura de 75 mm

Emisiones: El nivel de ruidos del aparato en el puesto de trabajo es inferior a 70 dB(A)

### Características especiales

* Protección contra salpicaduras y chorros de agua (IPX 5)
* Puede modificarse la tensión de resorte
* Cuerpo con canales de ventilación
* según DIN 18665, parte 6

**Producto**

Fabricante: B.PRO

Modelo: CEK 53/ 53

B.PRO INMOTION

N° de pedido **574 907**