# CEK 53/ 53 – manddispenser

**Afmetingen**

Lengte: 745 mm

Breedte: 700 mm

Hoogte: 911 mm

Hoogte (met optioneel potdeksel) 1067 mm

Werkhoogte: 900 mm

**Uitvoering**

**Opbouw**

De manddispenser bestaat volledig uit CNS 18/10. Het oppervlak is ultrafijn gepolijst. Het corpus is uitgerust met koelgoten ter afkoeling van het vaatwerk in koelruimtes.

De manden worden op een platform geplaatst. De opbouw van het toestel voorkomt het wegglijden van de manden binnenin de dispenser.

Door de trekveren te laten op- en afhangen kan de veerspanning naargelang de te laden goederen worden geregeld, om op die manier een gelijke verdeelhoogte te garanderen.

Langs de kant van de bediening is een veiligheidsschuifknop uit CNS met zijdelingse schokdempelementen uit kunststof (polyamide) aangebracht.

De dispenser kan door middel van roestvrije kunststofwielen (2 bokwielen en 2 zwenkwielen met vergrendelaar met 125 mm ø) worden bewogen. Massieve stoothoeken uit kunststof (polyamide) aan de vier hoeken beschermen tegen beschadiging.

### Toebehoren/ opties

* Manden uit staaldraad, met kunststoflaag

500 x 500 x 75 mm of 500 x 500 x 115 mm

525 x 525 x 75 mm of 525 x 525 x 115 mm

* Manden uit edelstaal, CNS 18/10

500 x 500 x 75 mm of 500 x 500 x 115 mm

525 x 525 x 75 mm of 525 x 525 x 115 mm

* Potdeksel (570 x 570 mm), polycarbonaat

Stapelhoogte met potdeksel: 680 mm

Stapelhoogte zonder potdeksel: 540 mm

* Bijkomende wieluitvoeringen zie de exhaustieve prijslijst

**Technische gegevens**

Materiaal: CNS 18/10

Gewicht: 42 kg

Binnendiameter: 535 x 535 mm

Capaciteit: 6 manden met hoogte 115 mm

9 manden met hoogte 75 mm

Emissies: De geluidsemissie van het apparaat op de werkplek bedraagt minder dan 70 dB(A)

### Bijzonderheid

* Wijziging van de veerspanning mogelijk
* Corpus met koelgoten
* Conform DIN 18665, deel 6

**Fabrikaat**

Producent: B.PRO

Model: CEK 53/ 53

Best-nr. **574 907**