# CE 54/ 38 – Tablettspender

**Abmessungen**

Länge: 775 mm

Breite: 520 mm

Höhe: 911 mm

Arbeitshöhe: 900 mm

**Ausführung**

**Aufbau**

Der Tablettspender besteht komplett aus CNS 18/10. Die Oberfläche ist mikroliert.

Der Tablettspender ist einwandig geschlossen ausgeführt. Die Tabletts werden auf eine Plattform aufgesetzt. Der Tablettspender hat eine durchgehende pulverbeschichtete Innenverkleidung, um das Rutschen der Tabletts und somit Beschädigungen an der Innenseite des Korpus zu vermeiden.

Durch Ein- bzw. Aushängen der Zugfedern kann die Federspannung entsprechend dem Stapelgut reguliert werden, um eine gleichbleibende Ausgabehöhe zu gewährleisten.

Bedienseitig ist ein CNS-Sicherheits-Schiebegriff mit seitlichen Stoßschutzelementen aus Kunststoff (Polyamid) angebracht.

Fahrbar ist der Spender mittels rostfreien Kunststoffrollen (4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller mit 125 mm ø). Massive Stoßecken aus Kunststoff (Polyamid) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung.

### Zubehör/ Optionen

* Besteckaufsatz mit oder ohne Serviettenspender
* Weitere Zubehöre und Rollenausführungen siehe Gesamt-Preisliste

**Technische Daten**

Werkstoff: CNS 18/10

Gewicht: 37,0 kg

Kapazität: ca. 80 Tabletts,

530 x 370 mm

Stapelhöhe: 540 mm

**Besonderheit**

* Veränderung der Federspannung möglich
* gemäß DIN 18665, Teil 6

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Modell: CE 54/ 38

Best.Nr. 574 908