# Dispensador de bandejas CE 54/38

**Dimensiones**

Longitud: 775 mm

Anchura: 520 mm

Altura: 911 mm

Altura de trabajo: 900 mm

**Ejecución**

**Disposición**

El dispensador de bandejas está hecho íntegramente de acero al cromo-níquel de 18/10. La superficie ha sido sometida a un pulido ultrafino.

El dispensador de bandejas viene con un alma cerrada. Las bandejas se colocan sobre una plataforma. El dispensador de bandejas tiene un revestimiento interior con recubrimiento de polvo continuo para que las bandejas no se descentren, evitando así que se produzcan daños en la parte interior del cuerpo.

Mediante el enganche o desenganche de los resortes de tracción puede regularse la tensión de resorte según la carga apilada, para que así quede garantizada una altura de salida homogénea.

En el lado del cuadro de mandos, ha sido colocada un asa de seguridad corrediza de acero al cromo-níquel con elementos laterales de protección contra golpes de plástico (poliamida).

El dispensador puede trasladarse gracias a sus ruedas inoxidables de plástico (4 ruedas giratorias, 2 de ellas con topes de fijación de 125 mm ø). Las macizas gomas de plástico (poliamida) para proteger contra golpes colocadas en las cuatro esquinas evitan que el aparato pueda resultar dañado.

### Accesorios / Opciones

* Compartimento para cubiertos con o sin dispensador de servilletas.
* Para ver más modelos con ruedas, consúltese la lista general de precios

**Datos técnicos**

Material: Acero al cromo-níquel de 18/10

Peso: 37 kg

Capacidad: unas 80 bandejas,

 530 x 370 mm

Altura de apilado: 540 mm

Emisiones: El nivel de ruidos del aparato en el puesto de trabajo es inferior a 70 dB(A)

**Características especiales**

* Puede modificarse la tensión de resorte
* según DIN 18665, parte 6

**Producto**

Fabricante: B.PRO

Modelo: CE 54/ 38

 B.PRO INMOTION

N° de pedido 572 469