# CE 54/ 38 – Dienbladendispenser

**Afmetingen**

Lengte: 775 mm

Breedte: 520 mm

Hoogte: 911 mm

Werkhoogte: 900 mm

**Uitvoering**

**Opbouw**

De dienbladenverdeler bestaat volledig uit CNS 18/10. Het oppervlak is gemicroleerd.

De dienbladenverdeler is eenwandig gesloten uitgevoerd. De dienbladen worden op een platform geplaatst. De dienbladenverdeler beschikt over een continu poedergecoate binnenbekleding, om het wegglijden van de bladen en derhalve beschadigingen aan de binnenkant van het corpus te vermijden.

Door de trekveren te spannen en te ontspannen kan de veerspanning conform het stapelgoed worden geregeld, om een gelijkblijvende uitgavehoogte te garanderen.

Langs de kant van de bediening is een CNS-veiligheidsschuifgreep met zijdelingse stootbeschermingselementen uit kunststof (polyamide) aangebracht.

De verdeler kan worden bewogen door middel van roestvrije kunststofwielen (4 zwenkwielen, 2 daarvan met een vaststelmechanisme van 125 mm ø). Massieve stootbakken uit kunststof (polyamide) aan de vier hoeken bieden bescherming tegen beschadiging.

### Toebehoren/ opties

* Decoratieve uitvoering
* Bestekkorf met of zonder serviettendispenser
* Verdere wieluitvoeringen zie de volledige prijslijst

**Technische gegevens**

Materiaal: CNS 18/10

Gewicht: 37 kg

Capaciteit: ca. 80 dienbladen,

 530 x 370 mm

Stapelhoogte: 540 mm

Emissies: De geluidsemissie van het apparaat op de werkplek bedraagt minder dan 70 dB(A)

**Bijzonderheden**

* Wijzigingen van de veerspanning mogelijk
* Conform DIN 18665, deel 6

**Fabrikaat**

Fabrikant: B.PRO

Model: CE 54/ 38

Best.nr. **574 908**