# UNI-K 59/ 29 – Chariot universel

**Dimensions**

Longueur: 775 mm

Largeur: 520 mm

Hauteur: 944 mm

Hauteur (avec couvercle): 1027 mm

Hauteur de travail: 900 mm

**Exécution**

**Présentation**

Le chariot universel est entièrement en acier au chrome-nickel 18/10. La surface est microlée. Le corps est pourvu de grilles d’aération pour le stockage de la vaisselle en chambre froide.

Afin d’éviter les rayures à la vaisselle, l’intérieur est pourvu d’un revêtement par poudre.

La plate-forme de stockage comprend des trous de positionnements qui permettent le passage de 6 guides amovibles en plastique, ce qui permet de stocker différents types de vaisselle.

La plate-forme coulisse facilement grâce aux galets montés sur roulements à billes dans des guides anti-basculement.

Il suffit d’enlever ou de mettre en place des ressorts de traction pour réguler la tension en fonction de la vaisselle empilée et garantir un niveau de distribution constant.

Une poignée de manœuvre en acier au chrome-nickel est prévue du côté service, équipée aux côtés d’éléments en plastique (polyamide).

Le chariot est équipé de roulettes en plastique anti-corrosion (2 roulettes fixes et 2 roulettes de guidage avec frein d’un diamètre de 125 mm). Des butoirs massifs en plastique (polyamide) aux quatre angles protègent le chariot distributeur de tout risque de détérioration.

### Accessoires/ Options

* Couvercle cloche (642 x 342 mm), polycarbonate

Hauteur d’empilage avec couvercle cloche: 680 mm

Hauteur d’empilage sans couvercle cloche: 540 mm

* Consultez notre tarif pour autres dispositions des roulettes

**Caractéristiques techniques**

Matériau: Acier au chrome-nickel 18/10

Poids: 46 kg

Dimensions intérieures: 590 x 290 mm

Capacité : dépend des pièces de vaisselle

Emission : Le niveau sonore de l’appareil au niveau du poste de travail est inférieur à 70 dB(A)

### Particularité

* Protection contre les projections d’eau (IPX 5)
* Possibilité de modifier la tension
* Positionnements variables au moyen de 6 barres de guidage
* Corps est pourvu de grilles d’aération
* DIN 18665, partie 6

**Produit**

Fabricant: B.PRO

Modèle: UNI-K 59/ 29

Référence :  **574 913**