# UNI-K 59/ 29 – universele dispenser

**Afmetingen**

Lengte: 775 mm

Breedte: 520 mm

Hoogte: 944mm

Hoogte (met optioneel potdeksel) 1027 mm

Werkhoogte: 900 mm

**Uitvoering**

**Opbouw**

De universele dispenser bestaat volledig uit CNS 18/10. Het oppervlak is ultrafijn gepolijst. Het corpus is uitgerust met koelgoten ter afkoeling van de borden in koelruimtes.

De universele dispenser beschikt over een doorlopend poedergecoate binnenbekleding om strepen op het vaatwerk te vermijden.

Door de roosterindeling van het platform kunnen met behulp van 6 variabele indeelbare geleiderails uit kunststof de meest verschillende soorten vaatwerk worden gestapeld.

Het stapelplatform is lichtlopend en door geleidingen met kogelgelagerde rollen tegen omkippen en kantelen beveiligd.

Door de trekveren te laten op- en afhangen kan de veerspanning naargelang de te laden goederen worden geregeld, om op die manier een gelijke verdeelhoogte te garanderen.

Langs de kant van de bediening is een veiligheidsschuifknop uit CNS met zijdelingse schokdempelementen uit kunststof (polyamide) aangebracht.

De dispenser kan door middel van roestvrije kunststofwielen (2 bokwielen en 2 zwenkwielen met vergrendelaar met 125 mm ø) worden bewogen. Massieve stoothoeken uit kunststof (polyamide) aan alle vier de hoeken beschermen tegen beschadiging.

### Toebehoren/ opties

* Potdeksel (642 x 342 mm), polycarbonaat

Stapelhoogte met potdeksel: 680 mm

Stapelhoogte zonder potdeksel: 540 mm

* Bijkomende wieluitvoeringen zie de exhaustieve prijslijst

**Technische gegevens**

Materiaal: CNS 18/10

Gewicht: 46 kg

Binnendiameter: 590 x 290 mm

Capaciteit: afhankelijk van het soort vaatwerk

Emissies: De geluidsemissie van het apparaat op de werkplek bedraagt minder dan 70 dB(A)

### Bijzonderheid

* Wijziging van de veerspanning mogelijk
* variabele instellingen door 6 leistaven
* Corpus met koelgoten
* Conform DIN 18665, deel 6

**Fabrikaat**

Producent: B.PRO

Model: UNI-K 59/ 29

Best-nr. **574 913**