# UNI-K 58/ 58 – Universalspender

**Abmessungen**

Länge: 805 mm

Breite: 700 mm

Höhe: 944 mm

Höhe (mit Option Abdeckhaube) 1077 mm

Arbeitshöhe: 900 mm

**Ausführung**

**Aufbau**

Der Universalspender besteht komplett aus CNS 18/10. Die Oberfläche ist mikroliert. Der Korpus ist ausgeführt mit Kühlschlitzen, zum Kühlen von Geschirr in Kühlräumen.

Der Universalspender hat eine durchgehende pulverbeschichtete Innenverkleidung, um Streifspuren am Geschirr zu vermeiden.

Durch die Rastereinteilung der Plattform können mithilfe der 8 variabel einteilbaren Kunststoff- Führungsschienen die unterschiedlichsten Geschirrarten gestapelt werden.

Die Stapelplattform ist leichtgängig und durch Führungen mit kugelgelagerten Rollen gegen Kippen und Verkanten gesichert.

Durch Ein- bzw. Aushängen der Zugfedern kann die Federspannung entsprechend dem Stapelgut reguliert werden, um eine gleichbleibende Ausgabehöhe zu gewährleisten.

Bedienseitig ist ein CNS-Sicherheits-Schiebegriff mit seitlichen Stoßschutzelementen aus Kunststoff (Polyamid) angebracht.

Fahrbar ist der Spender mittels rostfreien Kunststoffrollen (4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller mit 125 mm ø). Massive Stoßecken aus Kunststoff (Polyamid) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung.

### Zubehör/ Optionen

* Abdeckhaube (625 x 625 mm), Polycarbonat

Stapelhöhe mit Abdeckhaube: 680 mm

Stapelhöhe ohne Abdeckhaube: 540 mm

* Weitere Zubehöre und Rollenausführungen siehe Gesamt-Preisliste

**Technische Daten**

Werkstoff: CNS 18/10

Gewicht: 60 kg

Lichtes Maß: 581 x 581 mm

Kapazität: abhängig von der Geschirrart

### Besonderheit

* Veränderung der Federspannung möglich
* variable Einstellungen durch 8 Führungsstäbe
* Korpus mit Kühlschlitzen
* gemäß DIN 18665, Teil 6

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Modell: UNI-K 58/ 58

Best.Nr.: 574 914