# UNI-K 58/ 58 – universele dispenser

Nog foto toevoegen

**Afmetingen**

Lengte: 805 mm

Breedte: 700 mm

Hoogte: 944 mm

Hoogte (met optioneel stolpdeksel) 1077 mm

Werkhoogte: 900 mm

**Uitvoering**

**Opbouw**

De universele dispenser bestaat volledig uit CNS 18/10. Het oppervlak is gemicroleerd. Het corpus is uitgevoerd met koelgleuven voor de koeling van servies in koele ruimtes.

De universele dispenser heeft een continue poedergecoate binnenbekleding om strepen op het servies te vermijden.

Door de roosterindeling van het platform kunnen met behulp van 8 variabel opdeelbare leirails uit kunststof de meest diverse serviessoorten worden gestapeld.

Het stapelplatform is lichtlopend en door middel van geleidingen met kogelgelagerde wielen tegen omkippen en kantelen beveiligd.

Door de trekveren te spannen en te ontspannen kan de veerspanning volgens het stapelgoed worden geregeld, om een gelijkblijvende uitgavehoogte te garanderen.

Langs de kant van de bediening is een CNS-veiligheidsschuifgreep met zijdelingse stootbeveiligingselementen uit kunststof (polyamide) aangebracht.

De dispenser kan worden bewogen door middel van roestvrije kunststofwielen (4 zwenkwielen, 2 ervan met een vaststselmechanisme van 125 mm ø). Massieve stootbakken uit kunststof (polyamide) aan de vier hoeken bieden bescherming tegen beschadiging.

### Toebehoren/ opties

* Stolpdeksel (625 x 625 mm), polycarbonaat

Stapelhoogte met stolpdeksel: 680 mm

Stapelhoogte zonder stolpdeksel: 540 mm

* Bijkomende wieluitvoeringen zie de volledige prijslijst

**Technische gegevens**

Materiaal: CNS 18/10

Gewicht: 60 kg

Binnenafmeting: 581 x 581 mm

Capaciteit: afhankelijk van het serviessoort

Emissies: De geluidsemissie van het apparaat op de werkplek bedraagt minder dan 70 dB(A)

### Bijzonderheden

* Verandering van de veerspanning mogelijk
* variabele instellingen door 8 leistaven
* Corpus met koelgleuven
* Conform DIN 18665, deel 6

**Fabrikaat**

Fabrikant: B.PRO

Model: UNI-K 58/ 58

Best.n r. **574 914**