# CCE 53/ 53 – Korbspender

**Abmessungen**

Länge: 810 mm

Breite: 555 mm

Höhe: 900 mm

**Ausführung**

**Aufbau**

Der Korbspender besteht komplett aus CNS 18/10. Die Oberfläche ist mikroliert.

Der Korbspender ist offen ausgeführt. Die Körbe werden auf eine Plattform aufgesetzt. Diese ist allseitig aufgekantet, um das Verrutschen der Körbe zu vermeiden.

Durch Ein- bzw. Aushängen der Zugfedern kann die Federspannung entsprechend dem Stapelgut reguliert werden, um eine gleichbleibende Ausgabehöhe zu gewährleisten.

Bedienseitig ist ein CNS-Schiebegriff angebracht.

Fahrbar ist der Spender mittels rostfreien Kunststoffrollen (4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller mit 125 mm ø). Massive Stoßecken aus Kunststoff (Polyamid) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung.

### Zubehör/ Optionen

* Körbe aus Stahldraht, Kunststoff beschichtet

500 x 500 x 75 mm oder 500 x 500 x 115 mm

525 x 525 x 75 mm oder 525 x 525 x 115 mm

* Körbe aus Edelstahl, rostfrei

500 x 500 x 75 mm oder 500 x 500 x 115 mm

525 x 525 x 75 mm oder 525 x 525 x 115 mm

* Besteckaufsatz mit oder ohne Serviettenspender
* Weitere Zubehöre und Rollenausführungen siehe Gesamt-Preisliste

**Technische Daten**

Werkstoff: CNS 18/10

Gewicht: 33 kg

Lichtes Maß: 536 x 536 mm

Kapazität: 6 Körbe mit Höhe 115 mm,

 9 Körbe mit Höhe 75 mm

Stapelhöhe: 700 mm

Max. Zuladung: 200 Kg

### Besonderheit

* Veränderung der Federspannung möglich
* gemäß DIN 18665, Teil 6

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Modell: CCE 53/ 53

Best.Nr. 574 917