# Dispensador de cestos CCE 53/53

**Dimensiones**

Longitud: 810 mm

Anchura: 555 mm

Altura: 900 mm

**Ejecución**

**Disposición**

El dispensador de cestos está hecho íntegramente de acero al cromo-níquel de 18/10. La superficie ha sido sometida a un pulido ultrafino.

El dispensador de cestos ha sido construido de forma abierta. Los cestos se colocan sobre una plataforma. Ésta tiene un canto saliente que rodea todos los lados, para evitar que los cestos se descentren.

Mediante el enganche o desenganche de los resortes de tracción puede regularse la tensión de resorte según la carga apilada, para que así quede garantizada una altura de salida homogénea.

El dispensador puede trasladarse gracias a sus ruedas inoxidables de plástico (2 ruedas de caballete y 2 ruedas giratorias con 2 topes de fijación de 125 mm ø). Las macizas gomas de plástico (poliamida) para proteger contra golpes colocadas en las cuatro esquinas evitan que el aparato pueda resultar dañado.

### Accesorios / Opciones

* Cestos de alambre de acero, recubiertos de plástico

500 x 500 x 75 mm o 500 x 500 x 115 mm

525 x 525 x 75 mm o 525 x 525 x 115 mm

* Cestos de acero inoxidable, acero al cromo-níquel de 18/10

500 x 500 x 75 mm o 500 x 500 x 115 mm

525 x 525 x 75 mm o 525 x 525 x 115 mm

* Compartimento para cubiertos con o sin dispensador de servilletas.
* Para ver más modelos con ruedas, consúltese la lista general de precios

**Datos técnicos**

Material: Acero al cromo-níquel de 18/10

Peso: 33 kg

Dimensión libre: 536 x 536 mm

Capacidad: 6 cestos con una altura de 115mm,

 9 cestos con una altura de 75 mm

Altura de apilado: 700 mm

Emisiones: El nivel de ruidos del aparato en el puesto de trabajo es inferior a 70 dB(A)

Carga max.: 200 kg

### Características especiales

* Protección contra salpicaduras y chorros de agua (IPX 5)
* Puede modificarse la tensión de resorte
* según DIN 18665, parte 6

**Producto**

Fabricante: B.PRO

Modelo: CCE 53/ 53

N° de pedido  **574 917**