# CCE 53/ 53 – Chariot distributeur à casiers

**Dimensions**

Longueur: 810 mm

Largeur: 555 mm

Hauteur: 900 mm

**Exécution**

**Présentation**

Le chariot distributeur à casiers ouvert est entièrement en acier au chrome-nickel 18/10. La surface est microlée.

Les casiers sont posés sur un plateau de stockage. Celui-ci comporte des bords relevés de manière à garantir un parfait maintien des casiers.

Il suffit d’enlever ou de mettre en place des ressorts de traction pour réguler la tension en fonction du poids à empiler et garantir un niveau de distribution constant.

Le chariot est équipé de roulettes en plastique anti-corrosion (4 roulettes de guidage d’un diamètre de 125 mm, dont 2 avec frein). Des butoirs massifs en plastique (polyamide) aux quatre angles protègent le chariot distributeur de tout risque de détérioration.

### Accessoires/ Options

* Casiers en fil d’acier plastifié

500 x 500 x 75 mm ou 500 x 500 x 115 mm

525 x 525 x 75 mm ou 525 x 525 x 115 mm

* Casiers en acier au chrome-nickel

500 x 500 x 75 mm ou 500 x 500 x 115 mm

525 x 525 x 75 mm ou 525 x 525 x 115 mm

* Dispositif pour couverts avec ou sans distributeur à serviettes
* Consultez notre tarif pour autres dispositions des roulettes

**Caractéristiques techniques**

Matériau: Acier au chrome-nickel 18/10

Poids: 33 kg

Dimensions intérieures: 536 x 536 mm

Capacité: 6 casiers de 115 mm,

9 casiers de 75 mm

Hauteur d’empilage: 700 mm

Emission : Le niveau sonore de l’appareil au niveau du poste de travail est inférieur à 70 dB(A)

Charge utile max. : 200 kg

### Particularité

* Possibilité de modifier la tension
* DIN 18665, partie 6

**Produit**

Fabricant: B.PRO

Modèle: CCE 53/ 53

Référence: **574 917**