# CCE 53/ 53 – manddispenser

**Afmetingen**

Lengte: 810 mm

Breedte: 555 mm

Hoogte: 900 mm

**Uitvoering**

**Opbouw**

De manddispenser bestaat volledig uit CNS 18/10. Het oppervlak is ultrafijn gepolijst.

De manddispenser is open uitgevoerd. De manden worden op een platform geplaatst. Deze is langs alle kanten van een opstaande rand voorzien om het wegglijden van de manden te voorkomen.

Door de trekveren in te haken of niet, kan de veerspanning naargelang de te laden goederen worden geregeld, om op die manier een gelijke verdeelhoogte te garanderen.

Langs de kant van de bediening is een veiligheidsschuifknop uit CNS aangebracht.

De dispenser is verrijdbaar op roestvrije kunststofwielen (4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, 125 mm ø). Massieve stoothoeken uit kunststof (polyamide) aan alle vier de hoeken beschermen tegen beschadiging.

### Toebehoren/ opties

* Manden uit staaldraad, met kunststoflaag

500 x 500 x 75 mm of 500 x 500 x 115 mm

525 x 525 x 75 mm of 525 x 525 x 115 mm

* Manden uit edelstaal, CNS 18/10

500 x 500 x 75 mm of 500 x 500 x 115 mm

525 x 525 x 75 mm of 525 x 525 x 115 mm

* Opzetstuk voor bestekken met of zonder serviettendispenser
* Bijkomende opties en wieluitvoeringen zijn mogelijk : zie prijslijst

**Technische gegevens**

Materiaal: CNS 18/10

Gewicht: 33 kg

Binnendiameter: 536 x 536 mm

Capaciteit: 6 manden met hoogte 115 mm,

 9 manden met hoogte 75 mm,

Stapelhoogte: 700 mm

Emissies: De geluidsemissie van het apparaat op de werkplek bedraagt minder dan 70 dB(A)

Max. belading: 200 kg

### Bijzonderheid

* Wijziging van de veerspanning mogelijk
* Conform DIN 18665, deel 6

**Fabrikaat**

Producent: B.PRO

Model: CCE 53/ 53

Best.nr. **574 917**