# CCE 66/54 – Korbspender

**Abmessungen**

Länge: 810 mm

Breite: 712 mm

Höhe: 900 mm

**Ausführung**

**Aufbau**

Der Korbspender besteht komplett aus CNS 18/10. Die Oberfläche ist mikroliert.

Der Korbspender ist offen ausgeführt. Die Körbe werden auf eine Plattform aufgesetzt. Diese ist allseitig aufgekantet, um das Verrutschen der Körbe zu vermeiden.

Durch Ein- bzw. Aushängen der Zugfedern kann die Federspannung entsprechend dem Stapelgut reguliert werden, um eine gleichbleibende Ausgabehöhe zu gewährleisten.

Bedienseitig ist ein CNS-Sicherheits-Schiebegriff angebracht.

Der Spender ist fahrbar mittels rostfreien Kunststoffrollen (4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller mit 125 mm ø). Robuste Stoßecken aus Kunststoff an allen vier Ecken des Spenders schützen Gerät und Mobiliar vor Beschädigungen.

### Zubehör/ Optionen

* Körbe aus Stahldraht, Kunststoff beschichtet

650 x 530 x 75 mm oder 650 x 530 x 115 mm

* Körbe aus Edelstahl, rostfrei

650 x 530 x 75 mm oder 650 x 530 x 115 mm

* weitere Rollenausführungen siehe Gesamt-Preisliste

**Technische Daten**

Werkstoff: CNS 18/10

Gewicht: 37 kg

Max. Zuladung: 200 kg

Lichtes Maß: 658 x 538 mm

Kapazität: 6 Körbe mit Höhe 115 mm,

 9 Körbe mit Höhe 75 mm

Stapelhöhe: 700 mm

### Besonderheit

* Veränderung der Federspannung möglich
* gemäß DIN 18665, Teil 6

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Modell: CCE 66/54

Best.Nr. 574918