# Dispensador de bandejas CCE 54/38

**Dimensiones**

Longitud: 810 mm

Anchura: 555 mm

Altura: 900 mm

**Ejecución**

**Disposición**

El dispensador de bandejas está hecho íntegramente de acero al cromo-níquel de 18/10. La superficie ha sido sometida a un pulido ultrafino.

El dispensador de bandejas ha sido construido de forma abierta. Las bandejas se colocan sobre una plataforma. Ésta tiene un canto saliente que rodea todos los lados(pero no las esquinas: limpieza), para evitar que los cestos se descentren.

Mediante el enganche o desenganche de los resortes de tracción puede regularse la tensión de resorte según la carga apilada, para que así quede garantizada una altura de salida homogénea.

El dispensador puede trasladarse gracias a sus ruedas inoxidables de plástico (2 ruedas de caballete y 2 ruedas giratorias con 2 topes de fijación de 125 mm ø). Las macizas gomas de plástico (poliamida) para proteger contra golpes colocadas en las cuatro esquinas evitan que el aparato pueda resultar dañado.

### Accesorios / Opciones

* Compartimento para cubiertos con o sin dispensador de servilletas.
* Para ver más modelos con ruedas, consúltese la lista general de precios

**Datos técnicos**

Material: Acero al cromo-níquel de 18/10

Peso: 31,5 kg

Capacidad: unas 100 bandejas,

530 x 370 mm

Altura de apilado: 700 mm

Emisiones: El nivel de ruidos del aparato en el puesto de trabajo es inferior a 70 dB(A)

Carga max.: 200 kg

### Características especiales

* Protección contra salpicaduras y chorros de agua (IPX 5)
* Puede modificarse la tensión de resorte
* según DIN 18665, parte 6

**Producto**

Fabricante: B.PRO

Modelo: CCE 54/ 38

N° de pedido **574 927**