# CCE-V 54/33 – Distributeur de plateaux

**Dimensions**

Longueur: 810 mm

Largeur: 555 mm

Hauteur: 900 mm

**Version**

**Construction**

Le corps est entièrement en inox 18/10. La surface est microlisée. Le distributeur de plateaux est ouvert. Les plateaux sont déposés sur une plate-forme. Celle-ci présente des bords relevés sur trois côtés (pas dans les coins à cause du nettoyage), afin d'éviter un glissement des plateaux. La plate-forme est ouverte vers l'avant. Les plateaux sont empilés en longueur. L'accrochage et le décrochage de ressorts de traction permet de régler la tension des ressorts en fonction des articles empilés, afin de garantir une hauteur de distribution constante.

**Utilisation/ergonomie**

Le distributeur de plateaux renforcé est spécialement conçu pour le dépilage depuis la bande des plateaux à air chaud du B.PRO UNITRAY au format Gastronorm (530 x 325 mm).

En raison de sa solide construction à cadres, il convient pour une charge utile max. allant jusqu'à 200 kg.

Le distributeur roule sur des roues en matière plastique (4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre des roues 125 mm).

Des coins massifs de protection contre les chocs en matière plastique (polyamide) aux quatre coins protègent de la détérioration.

### Accessoires/options

* Autres modèles de roues, voir liste complète de prix

**Caractéristiques techniques**

Matériau: Inox 18/10

Poids: env. 41 kg

Capacité: env. 100 plateaux,

 530 x 325 mm

Charge utile max.: 200 kg

Hauteur d'empilage: 700 mm

Emission : Le niveau sonore de l’appareil au niveau du poste de travail est inférieur à 70 dB(A)

### Particularité

* Modèle renforcé
* Modification possible de la tension du ressort
* Modèle pour utilisation avec une bande
* Selon DIN 18665, partie 6

**Marque**

Fabricant: B.PRO

Modèle: CCE-V 54/33

Référence 574 928