# Servierwagen SW 8x5-2

**Abmessungen**

Länge: 900 mm

Breite: 600 mm

Höhe: 800 mm

Lichtes Maß:

Höhe zwischen den Borden: 435 mm

Borde: 800 x 500 mm

**Ausführung**

Der Servierwagen besteht aus CNS 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301. Zwischen stabilem Rundrohr mit D = 25 mm befinden sich zwei eingeschweißte tiefgezogene Borde. Die Oberfläche der Borde ist mikroliert. Die Rundrohre an den Stirnseiten werden als Schiebegriffe genutzt. Ein umlaufender 35 mm abgekanteter Profilrand an den Borden, die Rollierung der Bordkante sowie durchgehende Schweißnähte zwischen Rohrrahmen und Borden verstärken die Stabilität des Servierwagens.

Die Borde sind mit einer schalldämmenden Antidröhnmatte unterfüttert.

Der Servierwagen ist fahrbar mittels stahlverzinkten Rollen (4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm). Die Rollen sind im Rohrrahmen eingesteckt. Wandabweiser aus Kunststoff (Polyethylen) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung.

**Zubehör/ Optionen**

* Abfallbehälter AFB 4 x 2 x 2,5 aus CNS, mit Hängevorrichtung, 18,5 Liter (Best.Nr. 555 509)
* Besteckbehälter BGN 1/3-150 aus CNS, mit Hängevorrichtung, 110 Besteckteile

(Best.Nr. 555 510)

* Galerie umlaufend, 50 mm hoch
* Bordverstärkungsprofile (Wenn Bordverstärkungsprofil, keine Antidröhnmatte enthalten)
* Knotenbleche zur Stärkung der Stabilität
* Luftidentische Rollen, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Durchmesser 125 mm

Verkleidungs-Sets:

* Verkleidung 3-seitig aus Feinblech, doppelseitig elektrolytisch verzinkt, pulverbeschichtet in verschiedenen Farben, zum Einhängen an Servierwagen, Best.Nr.: 383713
* Verkleidung 3-seitig mit frontseitigen Flügeltüren aus Feinblech, doppelseitig elektrolytisch verzinkt, pulverbeschichtet in verschiedenen Farben, zur einfachen Montage an Servierwagen, Best.Nr.: 383715

**Technische Daten**

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10,

Polyamid (PA)

Gewicht: 12 kg

Tragfähigkeit je Wagen: 120 kg

Tragfähigkeit je Bord: 80 kg

Anzahl der Borde: 2

### Besonderheit

* Umlaufender Profilrand an den Borden zur Verstärkung der Stabilität des Servierwagens und Verhinderung von seitlichem Abrutschen der abgestellten Gegenstände.
* Rollierung der Bordkante: eingerollte Kanten sorgen für hohe Stabilität und schützen das Personal vor Verletzungen.

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Typ: SW 8x5-2 Kids

Best.Nr. 574 986