# BTA 3 – Transport- und Ausgabewagen

##### Abmessungen

Länge: 1060 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 840 mm

Abmessungen Borde: 940x700 mm

Lichtes Maß zw. den Borden: 300 mm

**Ausführung**

Der Transport- und Ausgabewagen mit zwei Ablageborden besteht komplett aus CNS 18/10, die Oberfläche ist mikroliert.

Stirnseitig befindet sich je 1 gebogener Schiebegriff aus stabilem Vierkantrohr (25 x 25 mm). Zur Verbesserung der Stabilität ist an der Unterseite des oberen Bordes ein Längsprofil angebracht.

Das untere Bord kann z.B. als Ablage für die B.PROTHERM–Deckel genutzt werden.

Der BTA 3 ist fahrbar mittels Kunststoffrollen, rostfrei gemäß DIN 18867-8 (4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller mit 125 mm ø).

Massive Stoßecken aus Kunststoff (Polyethylen) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung.

**Technische Daten**

Werkstoff: CNS 18/10, Polyethylen

Gewicht: 31 kg

Max. Tragkraft: 150 kg

Max. Belastung je Bord: 100 kg

Kapazität: 2 St. BPT 160 K, oder

2 St. BPT 320 ECO/K/ KB/KBR, oder

2 St. BPT 420 K/KBUH/KBRUH, oder

2 St. BPT 620

K/KBUH/KBRUH

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Modell: BTA 3

Best.Nr. 574 987