# Plattformwagen BTT 8 x 6

**Abmessungen**

Länge: 651 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 950 mm

Plattformhöhe: 230 mm

**Ausführung**

Der Plattformwagen besteht komplett aus CNS 18/10. Die Oberfläche ist mikroliert.

Stirnseitig befindet sich ein gebogener Schiebegriff aus 25 x 25 mm Vierkantrohr.

Der Wagen ist fahrbar mittels rostfreien Kunststoffrollen gemäß DIN 18867-8 (4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm). Massive Stoßecken aus Kunststoff (Polyethylen) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung.

**Technische Daten**

Werkstoff: CNS 18/10

Gewicht: 11 kg

Gesamttragfähigkeit: 100 kg

Plattformgröße: 500 x 700 mm

Kapazität: 4 St. BPT 160 K, oder

 3 St. BPT 320 ECO/ K/ KB/ KBR, oder

 2 St. BPT 420 K/ KBUH/ KBRUH, oder

 2 St. BPT 620 K/ KBUH/ KBRUH

### Besonderheit

* Ergonomischer Schiebegriff

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Modell: BTT 8 x 6

Best.Nr. 574 992