# Transportroller TRE 6 x 4

**Abmessungen**

Länge: 742 mm

Breite: 430 mm

Höhe: 950 mm

Plattformhöhe: 201 mm

**Ausführung**

Der Transportroller für Eurobehälter besteht komplett aus CNS 18/10. Die Oberfläche ist mikroliert.

Stirnseitig befindet sich ein gebogener Schiebegriff aus 25 x 25 mm Vierkantrohr.

Der Wagen ist fahrbar mittels rostfreien Kunststoffrollen gemäß DIN 18867-8 (4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm). Stoßleisten aus Kunststoff (Polyethylen) an allen vier Seiten schützen vor Beschädigung.

**Technische Daten**

Werkstoff: CNS 18/10

Gewicht: 10 kg

Gesamttragfähigkeit: 120 kg

Plattformgröße: 600 x 400 mm

### Besonderheit

* Ergonomischer Schiebegriff

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Modell: TRE 6 x 4

Best.Nr. 575 098