# Chariot à plate-forme TRE 6 x 4

**Dimensions**

Longueur: 640 mm

Largeur: 430 mm

Hauteur: 950 mm

Hauteur de la plate-forme: 201 mm

**Modèle**

Le chariot à plate-forme pour bacs Euronorm est entièrement fabriqué en acier inoxydable. La surface est microlisée.

Une poignée de poussée coudée en tube carrée   
25 x 25 mm est placée sur le petit côté.

Le chariot roule sur des roues en matière plastique suivant DIN 18867-8 (4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre des roues 125 mm). Des coins de protection contre les chocs en matière plastique (Polyéthylène) aux quatre coins protègent de la détérioration.

**Caractéristiques techniques**

Matériau: CNS 18/10

Poids: 8 kg

Capacité de charge

totale: 120 kg

Taille de la plate-forme: 600 x 400 mm

### Particularité

* Poignée de poussée ergonomique

**Marque**

Fabricant: B.PRO

Modèle: TRE 6 x 4

Référence: 575 098