# Transportwagen TWE 6 x 4

**Abmessungen**

Länge: 940 mm

Breite: 700 mm

Höhe: 1585 mm

**Ausführung**

Der Transportwagen für Eurobehälter besteht komplett aus CNS 18/10. Die Oberfläche ist mikroliert.

Der Wagen besteht aus einer verschweißten Vierkantrohr-Konstruktion 25 x 25 mm. Rückseitig befinden sich zwei Durchschubsicherungen und stirnseitig befindet sich je eine vertikal durchlaufende Durchschubsicherung, welche dem Transportwagen zusätzliche Stabilität verleihen.

Zwei fest eingeschweißte, geschlossene Edelstahlborde, davon eins als Grundbord, das zweite im Abstand von 724 mm darüber als Zwischenbord, dienen zur Aufnahme von je 6 Eurobehältern mit dem Maß 600 × 400 mm.

Zwei am Korpus angebrachte Schiebegriffe ermöglichen ein einfaches Manövrieren des Wagens.

Der Wagen ist fahrbar mittels stahlverzinkter Rollen (2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Rollendurchmesser 160 mm). Massive Stoßecken aus Kunststoff (Polyamid) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung.

### Optionen

* Zwei schwenkbare frontseitige Durchschubsicherungen aus 15 x 15 mm starkem Edelstahl

**Technische Daten**

Werkstoff: CNS 18/10

Gewicht: 50 kg

Gesamttragfähigkeit: 350 kg

Kapazität: 12 Eurobehälter 600 x 400 mm

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Modell: TRE 6 x 4

Best.Nr. 575 101