# Regaalwagen RWR-E 6x4

**Afmetingen**

Lengte: 686 mm

Breedte: 536 mm

Hoogte: 1515 mm

Afstand tussen de geleiders: 245 mm

**Uitvoering**

De regaal wagen is vervaardigd van CNS 18/10, materiaal nr. 1.4301. Ingelaste geleiders bevinden zich tussen stevige vierkante buizen met 25 x 25 mm (gebogen zonder insteek). Deze zijn aan beide zijden voorzien van een doorduwbeveiliging voor het in de lengterichting inbrengen van Euro-containers.

Een ingelaste vierkante buis van 20 x 10 mm op de middenhoogte van de regaalwagen, bevestigd aan de voor- en achterzijde, versterkt de stabiliteit nog eens extra.

De regaamwagen is verrijdbaar door middel van gegalvaniseerde stalen zwenkwielen (4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd, wieldiameter 125 mm). Wandafwijzers van kunststof (polyamide) op alle vier de hoeken beschermen tegen beschadiging.

**Technische gegevens**

Materiaal: RVS 18/10,

 Polyamide (PA)

Materiaaldikte 4-kante buis: 1,5 mm

Materiaaldikte geleiders: 1,25 mm

Gewicht: 14 kg

Draagvermogen: 125 kg

Aantal paren geleiders: 5

Capaciteit: 5 Eurocontainers

 E2

### Bijzonderheid

* Geleiders met aan de 2 zijden een doorduwbeveiliging.

**Fabrikaat**

Producent: B.PRO

Model: RWR-E 6x4

Art. nr. 572 103