# Regalwagen RWR-B 6x4-20

**Abmessungen**

Länge: 686 mm

Breite: 536 mm

Höhe: 1729 mm

Lichtes Maß:

Abstand der Auflagenschienen: 73 mm

**Ausführung**

Der Regalwagen besteht aus CNS 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301. Zwischen stabilem Vierkant-rohr mit 25 x 25 mm (gebogen ohne Einzug) befinden sich eingeschweißte Führungsschienen. Diese sind mit einer beidseitigen Durchschubsicherung zum Längseinschub von Backblechen 60x40 cm vorgesehen.

Ein eingeschweißtes Vierkantrohr 20 x 10 mm auf mittlerer Höhe des Regalwagens, jeweils an Vorder- und Rückseite höhenversetzt angebracht, verstärkt zusätzlich die Stabilität.

Der Regalwagen ist fahrbar mittels rostfreien Kunststoffrollen gemäß DIN 18867, Teil 8

(4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm). Wandabweiser aus Kunststoff (Polyamid) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung.

**Technische Daten**

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10,

Polyamid (PA)

Materialstärke VK-Rohr: 1,5 mm

Materialstärke

Auflageschienen: 1,25 mm

Gewicht: 21,5 kg

Tragfähigkeit je Wagen: 200 kg

Anzahl Auflagenpaare: 20

Kapazität: 20 Backbleche 60x40 cm

### Besonderheit

* Führungsschienen mit beidseitiger Durchschubsicherung

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Typ: RWR-B 6x4-20

Best.Nr. 575 104