# Systemteilewagen KTTW 4

**Abmessungen**

Länge: 1276 mm

Breite: 663 mm

Höhe: 1801 mm

**Ausführung**

Der Systemteilewagen besteht komplett aus CNS 18/10 und dient zur Lagerung von Systemteilen (Kompakttablett Unter- und Oberteile).

Das Rahmengestell besteht aus stabilen Vierkantrohr 25x25 mm. Dazwischen sind 4 Tragrahmen eingeschweißt, die zur Aufnahme lose eingelegter Roste dienen. Die Roste sind speziell für die Lagerung der o.g. Systemteile ausgerichtet. Stirnseitig sind auf jeder Seite jeweils 2 Vierkantrohre als zusätzliche Verstärkung und Kippsicherung der eingestellten Systemteile vertikal eingeschweißt.

Der Systemteilewagen ist fahrbar mittels rostfreien Kunststoffrollen gemäß DIN 18867-8 (2 Block- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm). An allen vier Ecken befinden sich runde Wandabweiser.

**Technische Daten**

Werkstoff: CNS 18/10

Gewicht: 37 kg

Auflageflächen: 4 Stück

Maß Auflagefläche: 1150 x 537 mm

Lichtes Maß zwischen

den Auflageflächen: 404 mm

Kapazität: ca. 60 – 80 Unter- und Oberteile

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Modell: KTTW 4

Best.Nr. 575 108