# Systeemdelenwagen KTTW 4

**Afmetingen**

Lengte: 1276 mm

Breedte: 663 mm

Hoogte: 1801 mm

**Uitvoering**

De systeemdelenwagen bestaat volledig uit   
RVS 18/10 en is bedoeld voor opslag van systeemdelen (compactdienblad onder- en bovengedeelten).

Het frame bestaat uit stabiele vierkante buis van 25x25 mm. Daartussen zijn 4 draagframes gelast, die dienen voor de opname van los ingelegde roosters. De roosters zijn speciaal ontworpen voor opslag van bovengenoemde systeemdelen. Aan beide korte zijden is een vierkante buis verticaal ingelast als extra versterking en als kantelbeveiliging voor de geplaatste systeemdelen.

De systeemdelenwagen is verrijdbaar door middel van roestvrije kunststof wielen conform   
DIN 18867-8 (2 bok- en 2 zwenkwielen met rem, wieldiameter 125 mm). Op alle vier de hoeken bevinden zich ronde stootbeveiligingen.

**Technische gegevens**

Materiaal: RVS 18/10

Gewicht: 37 kg

Oplegvlakken: 4 stuks

Afmetingen oplegvlak: 1150 x 537 mm

Vrije hoogte tussen

de oplegvlakken: 404 mm

Capaciteit: ca. 60 – 80 onder- en bovengedeelten

**Fabricaat**

Fabrikant: B.PRO

Model: KTTW 4

Bestelnr. 575 108