# Systeemdelenwagen KTTW 4

**Afmetingen**

Lengte: 1276 mm

Breedte: 663 mm

Hoogte: 1801 mm

**Uitvoering**

De systeemdelenwagen bestaat volledig uit
RVS 18/10 en is bedoeld voor opslag van systeemdelen (compactdienblad onder- en bovengedeelten).

Het frame bestaat uit stabiele 769 van 25x25 mm. Daartussen zijn 4 draagframes gelast, die dienen voor de opname van los ingelegde roosters. De roosters zijn speciaal ontworpen voor opslag van bovengenoemde systeemdelen. Aan beide korte zijden is een vierkante buis verticaal ingelast als extra versterking en als kantelbeveiliging voor de geplaatste systeemdelen. Daarnaast is de systeemdelenwagen ter hoogte van elk oplegvlak voorzien van een doorschuifbeveiliging aan de lange zijde van ingelaste vierkante buis

De systeemdelenwagen is verrijdbaar door middel van roestvrije kunststof wielen conform
DIN 18867-8 (2 bok- en 2 zwenkwielen met rem, wieldiameter 125 mm). Op alle vier de hoeken bevinden zich ronde stootbeveiligingen.

**Technische gegevens**

Materiaal: RVS 18/10

Gewicht: 39 kg

Oplegvlakken: 4 stuks

Afmetingen oplegvlak: 1150 x 537 mm

Vrije hoogte tussen

de oplegvlakken: 404 mm

Capaciteit: ca. 60 – 80 onder- en bovengedeelten

### Speciale kenmerken

* met doorschuifbeveiliging aan de lange zijde per oplegvlak

**Fabricaat**

Fabrikant: B.PRO

Model: KTTW 4

Bestelnr. 575 109