# Table réfrigérée pour soubassement avec 2x2 tiroirs extractibles à sortie totale

# BC UCT 4E

**Dimensions**

Profondeur : 650 mm

Largeur : 1192 mm

Hauteur : 567 mm

**Version**

Le soubassement de la table réfrigérée est en acier inoxydable, AISI 304. Le corps de la table réfrigérée est à double paroi et rempli de mousse PUR d’isolation thermique sans CFC.

L’appareil est mobile grâce à 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre des roues 50 mm.

**Corps**

Le fond est soudé de manière étanche avec des rayons de bord R10 et surélevé de 10 mm à chaque bord. Les parois supérieures, arrières et latérales sont montées. Les boîtiers intérieur et extérieur sont remplis d’une mousse PUR d’isolation thermique sans CFC.

Une prise de courant IEC encastrée pour le raccordement de fiches IEC spécifiques à chaque pays se trouve à l’arrière de l’appareil.

##### Deux tiroirs extractibles à sortie totale par côté

La face avant de la table réfrigérée est équipée de deux tiroirs extractibles à sortie totale par côté. Ils peuvent être utilisés comme tiroirs normaux ou pour l’introduction de bacs Gastronorm GN 1/1, ou leurs subdivisons à l’aide de barres transversales et longitudinales. La profondeur maximale des bacs GN est de 100 mm. Les tiroirs sont entièrement en acier inoxydable AISI 304 et remplis d’une mousse PUR d’isolation thermique sans CFC d’une épaisseur de 30 mm. Elles sont fermées à l’aide d’un cadre d’étanchéité magnétique rotatif. L’aimant est revêtu de matière plastique. Les parois latérales sont perforées, ce qui répartit uniformément l’air froid à l’intérieur du tiroir extractible à sortie totale. Les tiroirs peuvent être remplacés sans outillage.

##### Réfrigération active par air pulsé

Le groupe frigorifique est placé dans le compartiment machine à droite des portes et protégé par celles-ci. L’évaporateur à lamelles et le ventilateur de circulation d’air sont situés au centre à l’intérieur de l’appareil. Le boîtier de l’évaporateur est fabriqué en acier inoxydable, AISI 304. L’évaporateur à lamelles ainsi que les tubes et les lamelles sont entièrement revêtus de matière plastique. Il est ainsi résistant à la corrosion et inodore. Un bac d’égouttement est monté sous l’évaporateur pour recueillir l’eau de condensation. L’eau de condensation est conduite par la paroi arrière dans un bac collecteur d’eau de condensation et est équipée d’un système de dégivrage à gaz chaud entièrement automatique. L’évaporation de la condensation s’effectue par la conduite de gaz chaud du groupe frigorifique.

La réfrigération active par air pulsé convient pour le maintien au froid de repas devant être conservés pour des raisons d’hygiène à une température de –2 °C à +8 °C. La température est réglable au degré près au moyen d’une régulation électronique avec affichage numérique de la température. La mise en et hors service s’effectue par une touche intégrée dans le régulateur.

**Caractéristiques techniques**

Matériau : Acier inoxydable, AISI 304

Polyamide

Matériau d’isolation : Mousse PUR sans CFC

Poids : 106 kg

Plage de température : réglable au degré près   
de –2 °C à +8 °C avec une température ambiante de +43 °C et 40 % d’humidité relative

Fluide réfrigérant : Propane R290

Masse du fluide

réfrigérant : 65 g

Puissance frigorifique : 0,32 kW avec température d’évaporation : to= -10 °C, température ambiante :

tu= +32 °C

Classe climatique : 5

Degré de protection : IPX 2

Valeur de

raccordement : 220-240V AC / 50-60Hz /   
1N PE

Émissions : Le niveau sonore de l’appareil au niveau du poste de travail est inférieur à 70 dB(A)

### Particularité

* Réfrigération active par air pulsé
* Adaptée à l’espace utile de la station de Frontcooking COOK BC FS 3.1
* Prise de courant IEC pour le raccordement de fiches IEC spécifiques au pays
* L’évaporateur à lamelles ainsi que les tubes et les lamelles sont entièrement revêtus d’aluminium. Il est ainsi résistant à la corrosion et inodore.
* Portes avec cadre d’étanchéité magnétique pour une fermeture sûre
* Plug&play
* Conforme CE
* Sans CFC

**Marque**

Fabricant : B.PRO

Modèle : Table réfrigérée pour soubassement

BC UCT 4E

Référence 575 220