# Dispensador liso CE 65/45

**Dimensiones**

Longitud: 893 mm

Ancho: 578 mm

Altura: 911 mm

**Modelo**

**Estructura**

La carcasa del dispensador está fabricada en acero inoxidable de alta calidad resistente a la corrosión. La superficie está cepillada.

La plataforma sirve para alojar distintos tipos de vajilla. En función de los objetos apilables, hay disponibles distintas plataformas.

El dispensador liso tiene un revestimiento interno continuo pintado en polvo, que impide que la vajilla resbale y, con ello, evita daños en el interior del cuerpo.

Mediante el enganche y desenganche de los muelles de tracción se puede regular la tensión de estos de acuerdo con los objetos apilables, con el fin de garantizar una altura de distribución uniforme.

En el lado de servicio hay un mango de seguridad de acero inoxidable con elementos de protección contra golpes laterales de plástico (poliamida).

El dispensador es móvil gracias a las ruedas de plástico inoxidables (4 ruedas directrices, 2 de ellas con freno, de 125 mm ø). Los protectores de esquina macizos de plástico (poliamida) en las cuatro esquinas ofrecen protección contra posibles daños.

### Accesorios/opciones

* Mango a modo de barra de tubo, completamente de acero inoxidable
* Listones contra impactos circundantes de PE
* Listones contra impactos circundantes reforzados (fresados)
* Ruedas de acero galvanizado, 4 ruedas directrices, 2 de ellas con freno, ø 125 mm
* Ruedas de acero inoxidable, 4 ruedas directrices, 2 de ellas con freno, ø 125 mm

**Datos técnicos**

Material: Acero inoxidable
 1.4301/1.4016

Peso: aprox. 60 kg

Carga máx.: 220 kg

Capacidad: en función del tipo de vajilla

Carga:

(plataforma para:) Cuencos de sopa 0,35 l, ø 104 mm, aprox. 600 unid.

 Cuencos de guarnición 122 x 89 mm
 aprox. 950 unid.

Alturas de
distribución: 900 mm

Dimensiones
internas: aprox. 656 x 456 mm

Altura de
apilamiento: aprox. 600 mm

### Particularidades

* Puede cambiarse la tensión de los muelles
* De acuerdo con DIN 18665, parte 9

**Fabricación**

Fabricante: B.PRO

Modelo: CE 65/45

N.° ref.: 575289