**B.PRO commande sélective du mitigeur 230 V**

**Modèle :**

Mitigeur monotrou à commande électronique sans contact.

* Capteur dans la robinetterie
* Déclenchement sans contact par système infrarouge électronique
* Réglage de la température via levier de mitigeur latéral
* Chromé
* Rinçage hygiénique 24 heures
* Bloc d'alimentation

**Caractéristiques techniques :**

* Fonctionnement sur secteur : 220–204 V 50/60 Hz 1/N/PE 6 W
* Pression de service : 0,5–10 bar
* Débit : max. 6 l/min (3 bar)
* Degré de protection : IP 65 (Le mitigeur est protégé contre la poussière et les projections d'eau (buse) selon DIN EN 60529.)
* Température de l’eau : max. 80 °C (10 min)
* Température de l'eau recommandée: 5 - 60 °C
* Temps d'écoulement de l'eau après arrêt
* (réglage d'usine): 1 seconde
* Temps d'écoulement de l'eau Rinçage hygiénique 24 heures" : 30 secondes
* Raccord vanne d’angle : standard G 3/8"

**Marque :**

Fabricant : B.PRO

Type : Mitigeur à commande sélective 230 V

Réf. : 575330