**B.PRO Mischbatterie selektiv gesteuert**

**mit Batterie**

**Ausführung:**

Berührungslos, elektronisch gesteuerte Einlochmischbatterie.

• Sensor in der Armatur

• Berührungsloses Auslösen mit Infrarot-Elektronik

• Temperatur einstellbar über seitlichen Mischhebel

• verchromt

• 24 Stunden Hygienespülung

• mit externem Batteriefach

**Technische Daten:**

* Batteriebetrieb: 4x AA-Batterien mit je 1,5 V
* Betriebsdruck: 0,5–10 bar
* Durchflussmenge: max. 6 l/min (3 bar)
* Schutzart: IP 65 (Die Mischbatterie ist gegen Staub und Strahlwasser (Düse) geschützt nach DIN EN 60529.)
* Wassertemperatur: max. 80 °C (10 min)
* Empfohlene Wassertemperatur: 5 - 60 °C
* Wassernachlaufzeit (Werkseinstellung): 1 Sekunde
* Wasserlaufzeit der "24 Stunden Hygienespülung“: 30 Sekunden
* Eckventilanschluss: Standard G 3/8´´

**Fabrikat:**

Hersteller: B.PRO

Typ: Mischbatterie selektiv gesteuert mit Batterie

Bestell-Nr.: 575331