**Dienbladenafruimwagen, TAW 2x16 GN**

**Afmetingen**

Lengte: 850 mm

Breedte: 673 mm

Hoogte: 1550 mm

Hoogte incl. wagendak (optioneel): 1586 mm

**Uitvoering**

De dienbladenafruimwagen is tweedelig en volledig uitgevoerd in roestvrij staal, materiaalnr. 1.4301. De frameconstructie bestaat uit stabiele vierkante buis (25x25 mm en 40x20 mm) en is volledig gelast.

De dienbladgeleiders van ronde buis ø6 mm zijn uitgevoerd als oplegframes, die in het wagenframe zijn gehangen en hier stevig in zijn vastgeschroefd. Daardoor zijn de oplegframes zo nodig compleet uitneembaar. Door middel van de schuin aangelaste beugels zijn de dienbladgeleiders uitgevoerd met een geïntegreerde, tweezijdige doorschuifbeveiliging.

De dienbladenafruimwagen kan van beide zijden worden beladen en heeft een capaciteit van   
2x16 dienbladen in GN-formaat (530x325 mm). De geleiderafstand bedraagt 75 mm.

De wagen is verrijdbaar met roestvrije kunststof wielen conform DIN 18867-8 (4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, wieldiameter 125 mm). Ronde stootbeveiligingen van kunststof (polyamide) op alle vier de hoeken beschermen tegen beschadigingen.

**Toebehoren/opties**

* Zijpanelen aan 2 zijden van metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat in diverse kleuren, om aan de dienbladenafruimwagen te hangen. Voor reiniging eenvoudig en zonder gereedschap afneembaar.
* Zijpanelen aan 2 zijden van roestvrij staal, om aan de dienbladenafruimwagen te hangen. Voor reiniging eenvoudig en zonder gereedschap afneembaar.
* Zijpanelen aan 3 zijden van metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat in diverse kleuren, om aan de dienbladenafruimwagen te hangen. Voor reiniging eenvoudig en zonder gereedschap afneembaar.
* Zijpanelen aan 3 zijden van roestvrij staal, om aan de dienbladenafruimwagen te hangen. Voor reiniging eenvoudig en zonder gereedschap afneembaar.
* Deuren van metaalplaat, dubbelwandig voor meer stabiliteit, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat in diverse kleuren. Naar keuze gesloten of met glasinzet van enkellaags veiligheidsglas (ESG) verkrijgbaar.
* Deuren van roestvrij staal. Naar keuze gesloten of met glasinzet van enkellaags veiligheidsglas (ESG) verkrijgbaar.
* Wagendak van roestvrij staal incl. rondomlopende imperiaal. Voor plaatsing op de dienbladenafruimwagen. Voor reiniging eenvoudig en zonder gereedschap afneembaar. De maximale belasting bedraagt 20 kg.
* Aanvullende doorschuifbeveiliging van roestvrij staal.
* Duwhandgreep aan korte zijde.
* Wielenset staalverzinkt.

**Technische gegevens**

Materiaal: Roestvrij staal 1.4301, polyamide (PA)

Gewicht: ca. 33 kg

Max. draagvermogen wagen: 150 kg

Max. draagvermogen/  
geleiderpaar 4,5 kg

Aantal paren geleiders: 2x16

Capaciteit: 32 Gastronormdienbladen 530x325 mm

Geleiderafstand: 75 mm

Dienbladinvoer: in lengterichting

### Speciale kenmerken

* Dienbladgeleiders met geïntegreerde, tweezijdige doorschuifbeveiliging.
* Dienbladoplegframes compleet uitneembaar.
* Optionele zijpanelen (aan 2 of 3 zijden) om aan de TAW te hangen. Daardoor voor reiniging eenvoudig afneembaar.
* Onderdelen als zijpanelen, deuren en dak te allen tijde achteraf aan te brengen.

**Fabricaat**

Fabrikant: B.PRO

Model: TAW 2x16 GN

Bestelnr. 575363