**Getränkekisten-Transportwagen, BCTT 3**

**Abmessungen**

Länge: 468 mm

Breite: 673 mm

Höhe: 1550 mm

Höhe inkl. Wagendach (optional): 1586 mm

**Ausführung**

Der Getränkekisten-Transportwagen ist einteilig und komplett in Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 ausgeführt. Die Rahmenkonstruktion besteht aus stabilem Vierkantrohr (25x25 mm und 40x20 mm) und ist komplett verschweißt.

Die Auflagen aus Edelstahl sind stabil mit der Rahmenkonstruktion verschweißt und nach hinten geneigt. Die Auflagen sind hinten und seitlich mit Aufkantungen versehen für einen sicheren Halt der Getränkekisten.

Der Getränkekisten-Transportwagen hat eine Kapazität von drei Getränkekisten (max. 400 x 330 x 350 mm).

Der Wagen ist fahr­bar mittels rostfreien Kunststoffrollen gemäß DIN 18867, Teil 8 (4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm). Runde Wandabweiser aus Kunststoff (Polyamid) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigungen.

**Zubehör/ Optionen**

* Verkleidung 2-seitig aus Feinblech, doppelseitig elektrolytisch verzinkt, pulverbeschichtet in verschiedenen Farben, zum Einhängen an den Getränkekisten-Transportwagen. Zur Reinigung einfach und ohne Werkzeug abnehmbar.
* Verkleidung 2-seitig aus Edelstahl, zum Einhängen an den Getränkekisten-Transportwagen. Zur Reinigung einfach und ohne Werkzeug abnehmbar.
* Verkleidung 3-seitig aus Feinblech, doppelseitig elektrolytisch verzinkt, pulverbeschichtet in verschiedenen Farben, zum Einhängen an den Tablett-Abräumwagen. Zur Reinigung einfach und ohne Werkzeug abnehmbar.
* Verkleidung 3-seitig aus Edelstahl, zum Einhängen an den Tablett-Abräumwagen. Zur Reinigung einfach und ohne Werkzeug abnehmbar.
* Wagendach aus Edelstahl inkl. umlaufender Galerie. Zum Aufsetzen auf den Getränkekisten-Transportwagen. Zur Reinigung einfach und ohne Werkzeug abnehmbar. Die maximale Flächenlast beträgt 20 kg.

**Technische Daten**

Werkstoff: Edelstahl 1.4301, Polyamid (PA)

Gewicht: ca. 21 kg

Max. Tragfähigkeit Wagen: 70 kg

Kapazität: 3 Getränkekisten (max. 400 x 330 x 350 mm)

### Besonderheit

* Stabile Rahmenkonstruktion aus Edelstahl
* Auflagen für Getränkekisten verschweißt, mit Neigung und Aufkantung für sicheren Halt.
* Optionale Verkleidung zum Einhängen an den BCTT. Dadurch zur Reinigung einfach abnehmbar.
* Anbauteile wie Verkleidung und Dach jederzeit nachrüstbar.

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Modell: BCTT 3

Best.-Nr.: 575384