**Carros de transporte de cajas de bebidas, BCTT 3**

**Dimensiones**

Longitud: 468 mm

Ancho: 673 mm

Altura: 1550 mm

Altura incl. cubierta
superior del carro (opcional): 1586 mm

**Modelo**

El carro de transporte de cajas de bebidas es de una sola pieza y está realizado completamente en acero inoxidable, material 1.4301. El marco se compone de tubos cuadrangulares estables (de 25 x 25 mm y de 40 x 20 mm) y está completamente soldado.

Los apoyos de acero inoxidable están soldados firmemente con el marco y están inclinados hacia atrás. Los apoyos cuentan con rebordes traseros y laterales para proporcionar una sujeción óptima de las cajas de bebidas.

El carro de transporte de cajas de bebidas tiene una capacidad de tres cajas de bebidas (máx. 400 x 330 x 350 mm).

El carro es móvil gracias a las ruedas de plástico inoxidables según DIN 18867, parte 8 (4 ruedas directrices, 2 de ellas con freno, diámetro de ruedas 125 mm). Los topes protectores redondos de plástico (poliamida) en las cuatro esquinas ofrecen protección contra posibles daños.

**Accesorios/opciones**

* Revestimiento de 2 lados de chapa fina, con galvanizado electrolítico por las dos caras, pintado en polvo en diferentes colores, para enganchar en el carro de transporte de cajas de bebidas. Fácilmente desmontable sin necesidad de herramientas para la limpieza.
* Revestimiento de 2 lados de acero inoxidable, para enganchar en el carro de transporte de cajas de bebidas. Fácilmente desmontable sin necesidad de herramientas para la limpieza.
* Revestimiento de 3 lados de chapa fina, con galvanizado electrolítico por las dos caras, pintado en polvo en diferentes colores, para enganchar en el carro de recogida de bandejas. Fácilmente desmontable sin necesidad de herramientas para la limpieza.
* Revestimiento de 3 lados de acero inoxidable, para enganchar en el carro de recogida de bandejas. Fácilmente desmontable sin necesidad de herramientas para la limpieza.
* Cubierta superior del carro de acero inoxidable con galería circundante. Para su colocación en el carro de transporte de cajas de bebidas. Fácilmente desmontable sin necesidad de herramientas para la limpieza. La carga distribuida máxima es de 20 kg.

**Datos técnicos**

Material: Acero inoxidable 1.4301, poliamida (PA)

Peso: Aprox. 21 kg

Capacidad de carga
máx. carro: 70 kg

Capacidad: 3 cajas de bebidas (máx. 400 x 330 x 350 mm)

### Particularidades

* Marco estable de acero inoxidable.
* Apoyos soldados para cajas de bebidas, con inclinación y reborde para una sujeción óptima.
* Revestimiento opcional para enganchar en el carro de transporte de cajas de bebidas. Fácilmente desmontable para la limpieza.
* Los componentes como revestimientos y techo pueden reequiparse en cualquier momento.

**Fabricación**

Fabricante: B.PRO

Modelo: BCTT 3

N.° ref.: 575384