**Krattentransportwagen, BCTT 6**

**Afmetingen**

Lengte: 850 mm

Breedte: 673 mm

Hoogte: 1550 mm

Hoogte incl. wagendak (optioneel): 1586 mm

**Uitvoering**

De krattentransportwagen is tweedelig en volledig uitgevoerd in roestvrij staal, materiaalnr. 1.4301. De frameconstructie bestaat uit stabiele vierkante buis (25x25 mm en 40x20 mm) en is volledig gelast.

De geleiders van roestvrij staal zijn stabiel aan de frameconstructie gelast en naar achteren geneigd. De geleiders zijn aan de achterzijde en de zijkanten voorzien van opstaande randen om de kratten stevig op hun plaats te houden.

De krattentransportwagen heeft een capaciteit van zes kratten (max. 400 x 330 x 350 mm).

De wagen is verrijdbaar met roestvrije kunststof wielen conform DIN 18867-8 (4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, wieldiameter 125 mm). Ronde stootbeveiligingen van kunststof (polyamide) op alle vier de hoeken beschermen tegen beschadigingen.

**Toebehoren/opties**

* Zijpanelen aan 2 zijden van metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat in diverse kleuren, om aan de krattentransportwagen te hangen. Voor reiniging eenvoudig en zonder gereedschap afneembaar.
* Zijpanelen aan 2 zijden van roestvrij staal, om aan de krattentransportwagen te hangen. Voor reiniging eenvoudig en zonder gereedschap afneembaar.
* Zijpanelen aan 3 zijden van metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat in diverse kleuren, om aan de dienbladenafruimwagen te hangen. Voor reiniging eenvoudig en zonder gereedschap afneembaar.
* Zijpanelen aan 3 zijden van roestvrij staal, om aan de dienbladenafruimwagen te hangen. Voor reiniging eenvoudig en zonder gereedschap afneembaar.
* Wagendak van roestvrij staal incl. rondomlopende imperiaal. Voor plaatsing op de krattentransportwagen. Voor reiniging eenvoudig en zonder gereedschap afneembaar. De maximale belasting bedraagt 20 kg.

**Technische gegevens**

Materiaal: Roestvrij staal 1.4301, polyamide (PA)

Gewicht: ca. 33 kg

Max. draagvermogen wagen: 70 kg

Capaciteit: 6 kratten (max. 400 x 330 x 350 mm)

### Speciale kenmerken

* Robuuste frameconstructie van roestvrij staal.
* Geleiders voor kratten gelast, met neiging achterover en opstaande randen om de kratten op hun plaats te houden.
* Optionele zijpanelen om aan de BCTT te hangen. Daardoor voor reiniging eenvoudig afneembaar.
* Onderdelen als zijpanelen en dak te allen tijde achteraf aan te brengen.

**Fabricaat**

Fabrikant: B.PRO

Model: BCTT 6

Bestelnr.: 575385