**Spültischabdeckung ES 12x7**

**Abmessungen:**

Länge: 1200 mm

Breite: 700 mm

Randhöhe: 50 mm

Aufkantung: 50 mm

Beckengröße:

Länge: 500 mm

Breite: 500 mm

Tiefe: 250 mm

**Ausführung:**

Die Abdeckung ist tiefgezogen, dreiseitig 50 mm ab- und an der Rückseite 50 mm aufgekantet. Die Aufkantung ist mit einem Umschlag nach außen versehen. Das rechts neben der Rillenfläche naht- und fugenlos eingeschweißte, tiefgezogene Becken ist mit einer Auslaufprägung 2 " versehen. Im Lieferumfang ist das passende Standrohrventil enthalten. Die Rillenfläche ist einseitig geprägt mit Gefälle zum Becken hin. Die Beckenoberfläche ist komplett gebürstet.

Ringsumlaufend befindet sich ein erhöhter Profilrand (Schwallrand). Die Unterseite ist mit CNS-Traversen verstärkt, das Becken unten mit einer Antidröhnplatte versehen.

**Technische Daten:**

Werkstoff: CNS 18/10

mit mikrolierter Oberfläche

Werkstoff-Nr.: 1.4301

**Fabrikat:**

Hersteller: B.PRO

Typ: ES 12x7

Best.-Nr.: 576 440 (Becken rechts)