**Spültischabdeckung ZS 18x6-5**

**Abmessungen:**

Länge: 1800 mm

Breite: 600 mm

Randhöhe: 50 mm

Aufkantung: 50 mm

Beckengröße:

Länge: 500 mm

Breite: 400 mm

Tiefe: 250 mm

**Ausführung:**

Die Abdeckung ist tiefgezogen, dreiseitig 50 mm ab- und an der Rückseite 50 mm aufgekantet. Die Aufkantung ist mit einem Umschlag nach außen versehen. Die beiden rechts neben der Rillenfläche naht- und fugenlos eingeschweißten, tiefgezogenen Becken sind jeweils mit einer Auslaufprägung 2“ versehen. Im Lieferumfang sind die beiden passenden Standrohrventile sowie eine Ablaufverbindung enthalten. Die Rillenfläche ist einseitig geprägt mit Gefälle zum Becken hin. Die Beckenoberflächen sind komplett gebürstet.

Ringsumlaufend befindet sich ein erhöhter Profilrand (Schwallrand). Die Unterseite ist mit CNS-Traversen verstärkt, die beiden Becken sind jeweils unten mit einer Antidröhnplatte ausgestattet.

**Technische Daten:**

Werkstoff: CNS 18/10

 mit mikrolierter Oberfläche

Werkstoff-Nr.: 1.4301

**Fabrikat:**

Hersteller: B.PRO

Typ: ZS 18x6-5

Best.-Nr.: 576 460 (Becken rechts)